**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la Licitación Pública Local para la **“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”,** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OM-119/2019 |
| Costo de las Bases | Sin costo |
| Aprobación de Bases por el Comité | Miércoles **13 de noviembre del 2019** |
| Publicación de las Bases y Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formatos Word y Pdf descargables) | Jueves **14 de noviembre del 2019** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el miércoles **20 de noviembre del 2019** a las 15:00 horas, correo: [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Viernes **22 de noviembre 2019 a las 13:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones iniciará el miércoles **27 de noviembre 2019 a las 9:45** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días posteriores, mismo lugar |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley) | Municipal |
| Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) | Local |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2019 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato u Orden de Compra cerrado** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley) | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se adjudicará a varios licitantes** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Costo Beneficio |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:  1.- Acreditación Legal  2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley  3.- Manifestación de Integridad y NO colusión  4.- Demás requisitos que sean solicitados | Anexo 3  Anexo 4  Anexo 4  Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | Normal: 14 días (normal) |
| Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”** | Persona Física o Moral (Razón Social) |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

**B A S E S**

**1.- ESPECIFICACIONES**

Las presentes Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de conformidad con el artículo 24 punto, fracción XI de la Ley; la propuesta del **“LICITANTE”** deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos**.**

Información con:

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones

Tel: 32-83-44-00 Ext. 4050

[licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:lrodriguez@tlajomulco.gob.mx)

**2.- CARÁCTER DE LA LICITACIÓN Y EL IDIOMA.-**.

La presente es una Licitación Pública Local, el origen de los recursos son Municipales la misma se encuentra condicionada a la existencia se suficiencia presupuestal. Toda la documentación de la presente Licitación así como la correspondencia y documentos relativos a la misma, deberán redactarse en idioma español.

Así mismo las certificaciones, folletos o catálogos, deberán de ser acompañados de una traducción simple al español.

**3.- PUNTUALIDAD**

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los LICITANTES que se encuentren en el lugar y la hora señalada en el presente documento.

En el caso de que por causas justificadas no se inicien dichos actos a la hora señalada, los acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, la Unidad Centralizada de Compras, Dirección de Recursos Materiales serán válidas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar incumplimiento por parte del **“CONVOCANTE”**.

**4.- FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

Los Servicios deben ejecutarse a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, mismos que recibirá la Dirección General de Administracion o quien designe esta, misma que serán liberados previa inspección de los trabajos ejecutados.

Cuando se realice entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será “libre a bordo”, lugar de carga convenido en el lugar que designe el área solicitante dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de estiba dentro del almacén que se indique por la totalidad de la mercancía acordada en la orden de compra.

El licitante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven las características originales durante el flete, maniobras de estiba y almacenaje.

**5.- FORMA DE PAGO**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción XI y XII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los pagos correspondientes se realizan en Moneda Nacional, por transferencia bancaria, por mes calendario ejecutado y este se realizará de 01 hasta 30 días naturales posteriores de haberse entregado los trabajos y la factura “financiamiento”. La factura se entregará en las oficinas de la Dirección solicitante.

1. Factura original a nombre del **“CONVOCANTE”,** con los siguientes datos:

* Higuera No. 70
* Col. Centro
* C.P. 45640
* R.F.C.: MTZ-850101889

De conformidad con el artículo 87 de la Ley, cuando en el contrato no se pacten términos o plazos específicos, la obligación de pago deberá ser satisfecha dentro de los veinte días naturales a partir de entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de servicios en los términos del contrato.

**6.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, DEL CONTRATO Y ANTICIPOS.**

**6.1 SERIEDAD DE LA OFERTA**

EL PROVEEDOR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el caso de incumplir con esta formalización, pagará una sanción económica del 50% (cincuenta por ciento) del costo de su propuesta, cantidad que deberá ser entregada a la convocante dos días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de omisión.

**6.2 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

De conformidad con el artículo 84 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el objetivo de garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta en los servicios, EL PROVEEDOR para el caso de que sea adjudicado con una cantidad superior a los $350,000.00 deberá presentar a los 05 días posteriores a la notificación de la Orden de Compra o Fallo de resolución una garantía en alguna de las siguientes modalidades:

a) Depósito en efectivo realizado a través de la Tesorería Municipal para tal efecto.

b) Cheque certificado.

c) Una fianza expedida por una institución legalmente establecida.

El importe de la garantía será del 10% (diez por ciento) por cumplimiento del importe total de la propuesta l. V. A. incluido.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, conservará en custodia, dicha garantía en su caso, se retendrá hasta el momento en que a juicio de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, la obligación garantizada deba tenerse por completamente cumplida, de conformidad con las normas que la regulan.

EL PROVEEDOR que no presente dicha garantía se le aplicará la sanción prevista en el punto 6.1 de estas bases.

**6.3 ANTICIPO**

En la presente licitación no habrá anticipo.

**7.- JUNTA DE ACLARACIONES**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en el horario, y fecha descritas en la parte inicial (cronograma) de las presentes bases en la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Al Licitante que requiera mayor información de algún punto de las presentes bases deberá enviar mediante correo electrónico a la cuenta [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:lrodriguez@tlajomulco.gob.mx) el documento señalado como **Anexo A** debidamente llenado en formato PDF y WORD, señalando en el asunto del correo número de licitación, documento en el cual deberán de integrar sus preguntas y enviarlo al Secretario Ejecutivo en el horario y fecha descrita en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas en la Junta de Aclaraciones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaciones y disposiciones que se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraciones, formarán parte integral de las Bases de esta Licitación y deberán de ser cumplidas sin excepción por parte de los LICITANTES, asista o no a esta Junta, sin que al efecto sea necesario que se le notifique de las modificaciones o aclaraciones que ahí se pudieran llegar a darse, ya que es su obligación si no llegará a asistir a la Junta, el acudir a la Unidad Centralizada de Compras Recursos Materiales citada y obtener la información necesaria. De la Junta de Aclaraciones se levantará la correspondiente Acta, en la se asentaran las cuestiones efectuadas por los licitantes en el tiempo y formas indicadas, así como las respuestas otorgadas por la convocante, además se indicaran situaciones de tiempo y lugar, en esta Junta de Aclaraciones los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido hechos en el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que a juicio de la Unidad de Compras, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (art. 63 fracción III de la Ley)

A esta Junta de Aclaraciones asistirá un representante de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales y del Área Requirente.

**8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS DE LOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN**) el sobre deberá de estar debidamente cerrado con cinta diurex y firmado, así mismo el sobre deberá de estar identificado con el número y nombre de lalicitación y nombre de la persona participante.

Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados en original y con un solo ÍNDICE al inicio de los documentos, los documentos NO deberán de presentarse en protectores de hojas (plásticos).

**Anexo 1. A.- ESPECIFICACIONES** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante; para el caso de bienes deberá de señalar **el modelo, marca ofertado** y opcionalmente anexar por separado la ficha técnica que deberá de incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de cada una de las partidas, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su oferta, para el caso de contratación de servicios el licitante deberá de presentar Curricular de la empresa, además deberá de presentar:

**Anexo 1. B.-** Impresión legible y completa del documento emitido por el SAT de la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, con una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrega de las propuestas, en caso de que no se pueda leer el código bidimensional QR la proposición será desechada.

El licitante deberá acompañar llave USB o CD con la información contenida en el anexo 2 en formato Excel**.**

**2.- Anexo 2 (COTIZACIÓN)** con las siguientes características:

* Deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas membretadas del “LICITANTE”.
* Deberá dirigirla al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco o alguno de sus representantes.
* Será necesario que señale el número y nombre de la Licitación.
* Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el **modelo y marca ofertados**.
* Deberá señalar el precio ofertado en Moneda Nacional más I. V. A.
* La vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días contados a partir del día presentación de las propuestas.
* La propuesta económica deberá de contener nombre y firma del propietario (Persona física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante
* Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o servicios

NOTA. La cotización deberá de incluir todos los costos involucrados.

**3.- Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACIÓN)** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante.

La personalidad del “LICITANTE” se acreditará señalando el número de proveedor asignado por la Dirección de Recursos Materiales mismo que deberá estar debidamente actualizado, este requisito será validado por dicha Dirección, para el caso de no contar con este requisito el “LICITANTE” deberá presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial o General ello conjuntamente con copias simples de tal documentación de soporte estas últimas dentro del sobre cerrado, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello; El representante legal y la persona física en su caso deberán de acompañar copia de su identificación oficial así también se deberá acompañar copia de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes

**4.- Anexo 4 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)** con firma y nombre del propietario (Persona Física) o el Representante Legal (Persona Moral), para el caso de personas Morales se deberá añadir el nombre completo del licitante, en dicho documento se deberá manifestar que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás LICITANTES y manifieste bajo protesta de conducirse con verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El **“LICITANTE”** estará en el entendido, que cualquier omisión o incumplimiento en la presentación de los requisitos y/o documentación, con las características y/o especificaciones señaladas, será motivo descalificación.

El **“LICITANTE”** por sí mismo si es Persona Física o por medio de su Representante Legal si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir impresa en hoja membretada del “LICITANTE”.

**9.- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS**

Un día hábil previo al acto de prestación y apertura de proposiciones en el horario comprendido de las 9:30 a las 10:30 los licitantes que así lo deseen podrán comparecer a las instalaciones de la “UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS” con el fin realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición, ello con el fin de que sean orientados en la presentación de sus propuestas, tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.

La recepción de propuestas se realizará en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y para el caso de entrega de sobres cerrados estos se entregarán en la **Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,** las cuales deberán ser presentadas en la fecha descrita en la parte inicial de las presentes bases antes de la hora indicada en el cronograma de estas bases para la apertura de propuestas, por lo que el o los LICITANTES que entreguen su propuesta después del plazo señalado en el cronograma apartado: “Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones” serán descalificados.

Es importante señalar que la propuesta deberá de ser presentada mediante sobre cerrado y firmado por el “LICITANTE”, el cual deberá de estar dirigido al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, indicando el número de la Licitación y el nombre del LICITANTE.

**10.- APERTURA DE PROPUESTAS**

Se llevará a cabo inmediatamente al concluir el acto de presentación descrito en la parte inicial de las presentes bases (cronograma) y en el punto anterior, en **Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.**

Dicho acto se llevará a cabo, en presencia de la Contraloría Municipal, quien hará constar la hora de recepción de los sobres de las Propuestas presentadas y su inviolabilidad. Posteriormente de entre los licitantes que hayan asistido, se elegirá a cuando menos uno, que en forma conjunta con al menos un integrante del Comité designado por el mismo, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

Todos los documentos presentados en este acto quedarán en poder de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta correspondiente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, misma que estará disponible para consulta por las partes interesadas.

**11.- ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

El Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga emitirá la Resolución a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura de propuestas mismo que realizará en el domicilio ubicado en **Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, todo esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, pudiendo emitir fallo desde el mismo día en que tuvo conocimiento de las propuestas presentadas.

El Comité de Adquisiciones si está en posibilidades procurará emitir resolución de fallo en la siguiente Sesión de Comité en la que se hayan presentado proposiciones, Así mismo el acto de notificación será el día posterior a tal evento fallo emitido por Comité de Adquisiciones dentro de la sesión respectiva, por lo cual los LICITANTES deberán de presentarse a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales ubicada en el domicilio de la Convocante primer piso a entrarse de tal decisión.

**12.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN**

**La presente Licitación se adjudicará a varios “LICITANTES” y la adjudicación estará siempre condicionada a la existencia de suficiencia presupuestal.**

Para el caso de que únicamente se presente al proceso un solo Licitante, lo licitado podrá ser adjudicado siempre y cuando cumpla con todos los requisitos solicitados y que no exceda su propuesta del presupuesto considerado.

Para el caso de que la opción del contrato u orden de compra sea abierto, en dicho instrumento se establecerá la cantidad de los bienes o servicios a contratar será hasta por la cantidad señalada y requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40% cuarenta por ciento de la cantidad solicitada en bases.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 inciso 1, fracción XII, 66 inciso 1 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en la evaluación de proposiciones se considerará los aspectos técnicos y económicos de las ofertas objeto de la presente Licitación, el criterio de evaluación elegido para el presente proceso será el de costo beneficio por cada partida, analizando previamente si lo ofertado cumple técnicamente, por lo cual se considerará:

1. Aspectos técnicos solicitados. (Especificaciones técnicas y calidad)
2. Precio conveniente.
3. Tiempo de entrega.
4. Garantía en el producto o servicio.
5. Condiciones de Oferta.

Primeramente se evaluará si los licitantes cumplen con los requisitos administrativos y legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas serán sometidas a la evaluación técnica. Posteriormente de los participantes que hayan cumplido cabalmente con estos criterios de evaluación y que por lo tanto se determine que su propuesta es solvente se procederá al análisis de las mejores condiciones de precio conveniente para el Municipio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el producto o servicio y Condiciones de Oferta.

La Dirección de Recursos Materiales será la responsable de la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los licitantes solicitada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proporciones técnicas

**El licitante deberá cotizar en todas las partidas.**

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el **“CONVOCANTE”** que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

**13.- FACULTADES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por “EL COMITÉ” de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracciones VII y XXI de la “LEY”, teniendo éste comité además, las siguientes facultades:

13.1 Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el participante no obró de mala fe y la dispensa de errores u omisiones menores en las propuestas.

13.2 Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas bases o que no garanticen el servicio solicitado.

13.3 En caso de existir error aritmético y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se reconocerá el resultado correcto como importe total por las correcciones realizadas y de ser necesario, citar al participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Desierto el concurso o partida especial.

**14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES**

El **“CONVOCANTE”** podrá descalificar al “**LICITANTE**” que se encuentre en cualquiera de los supuestos aquí señalados o que en las bases de esta licitación así se indique:

1. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridad competente.
2. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la licitación.
3. Aquellos proveedores que por causas imputables a ellos mismos, la convocante, les hubiese rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.
4. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia ente público, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.
5. Por no ofertar los servicios o bienes con los requisitos mínimos y/o especificaciones de las presentes bases y sus anexos y/o junta de aclaraciones ya que deberán apegarse a las necesidades planteadas por el **“CONVOCANTE”,** de acuerdo a las características y especificaciones de los servicios y/o bienes.
6. Por la falta de alguno de los documentos solicitados o que los presentados no tengan las características, especificaciones mínimas o requisitos de las presentes bases y/o la omisión de la entrega de garantías. Si los documentos presentados tuvieran: datos falsos, textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
7. Por incumplimiento de las fechas y horarios establecidos en el calendario o cronograma de licitación.
8. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señaladas en las Bases de esta Licitación.
9. Por la entrega del sobre de propuesta fuera de las fechas y horarios establecidos en las Bases de esta Licitación.
10. Por encuadrar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**15.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA**

El **“CONVOCANTE”** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios podrá declarar totalmente desierta la Licitación o cualquiera de sus partidas, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando ningún **“LICITANTE”** se registre o no se reciba ninguna oferta.
2. Cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de la licitación que corresponda.
3. Si no se cuenta por lo menos con **una** de las propuestas que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
4. Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el pedido y/o contrato a ningún **“LICITANTE”.**
5. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.
6. Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

**16.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN**

El **“CONVOCANTE”** podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se presuma que existe arreglo entre los **“LICITANTES”** para presentar sus ofertas de los servicios de la presente Licitación.
2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo Denuncias o inconformidades; así como por el **“CONVOCANTE”,** de tener conocimiento de alguna irregularidad.
3. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación.
4. Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.
5. Si los precios ofertados por los **“LICITANTES”** no aseguran al **“CONVOCANTE”** las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la Licitación sea suspendida, se notificará a todos los **“LICITANTES”.**

**17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Los PROVEEDORES se obligan a enviar la documentación que soporte su personalidad Jurídica en el término de 3 días una vez notificado el fallo, así también se obligan a presentarse a firmar el contrato a los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación, en el DOMICILIO. Una vez recabadas todas las firmas, se le proporcionará un ejemplar.

Los PROVEEDORES o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio Militar).

Si por causas imputables al PROVEEDOR, no se firma el contrato, el CONVOCANTE podrá adjudicar el contrato respectivo al PARTICIPANTE que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo PROCESO si así lo determina conveniente el CONVOCANTE.

**18.- SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el **“PROVEEDOR”** no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.
2. En caso de entregar servicios con especificaciones distintas a las contratadas, el **“CONVOCANTE”** considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

En cualquier caso de incumplimiento por parte del Proveedor, se ejecutará la garantía señalada en el punto 6 de las Bases de esta Licitación Pública.

**19.- CESIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES**

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad expresa del **“CONVOCANTE”**.

**20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

El **“PROVEEDOR”** contratado asumirá la responsabilidad total, en caso de que al suministrar los bienes al **“CONVOCANTE”** infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor.

**21.- RELACIONES LABORALES**

El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con motivo del suministro de los servicios o compras objeto de la presente Licitación, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social y laboral, sin que por ningún motivo se considere patrón al **“CONVOCANTE.**

**22.- SANCIONES**

22.1. El CONVOCANTE podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:

a) Cuando el PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al PROVEEDOR para la entrega del servicio o entrega de bienes objeto del PROCESO y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el punto **22.2**.

c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones distintas a las contratadas, el CONVOCANTE considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen

22.2. Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido en el contrato, conforme a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **DÍAS DE ATRASO**  **(HÁBILES)** | **% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA ADJUDICACIÓN** |
|  |  |
| **DE 01 HASTA 05** | 3% |
| **DE 06 HASTA 10** | 6% |
| **DE 11 hasta 20** | 10% |
| **De 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a criterio del CONVOCANTE** | |

Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser acumulables.

**23.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al año en curso, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2015, el licitante deberá entregar conjuntamente con su propuesta la **“Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” vigente y en sentido positivo** expedido por el SAT

Para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.
2. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.
3. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o bien, por correo electrónico a la Unidad Centralizada de Compras opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.
4. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien lo autorizó.

**24.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS**

El PROVEEDOR queda obligado ante el CONVOCANTE a responder por los defectos y vicios ocultos del servicio suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

**25.- INCONFORMIDADES**

Las partes tendrán derecho a denunciar cualquier queja o irregularidad y las inconformidades en contra de los actos de licitación, su cancelación y falta de formalización del contrato se presentarán en el domicilio de la Contraloría Municipal ubicado en Independencia 105 Sur colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en horario de 9:00 am a 15:00 p.m. de Lunes a Viernes, así mismo ante esta instancia los proveedores podrán solicitar se inicie el proceso de conciliación derivado de incumplimientos de los contratos u órdenes de compra de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV y V del Título Tercero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**26.- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE**

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán solicitar documentos adicionales respecto a su propuesta presentada y/o entrevistas con los licitantes y/o efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, documentación, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a servicio, calidad, volúmenes y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio del CONVOCANTE, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los **LICITANTES** que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados del **PROCESO** si el Comité así lo determinara bajo causas justificadas.

A t e n t a m e n t e

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**ANEXO A**

**JUNTA ACLARATORIA**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOTAS ACLARATORIAS** | |
| 1 | Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es **exclusivamente** la aclaración de las dudas formuladas en este documento. |
| 3 | Este documento deberá ser entregado a través del correo electrónico [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:lrodriguez@tlajomulco.gob.mx) con atención al Secretario Ejecutivo del Comité, **antes** de **las 15:00 horas del día señalado para tal efecto en las bases de licitación.** |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo | |
| Nombre del Licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Representante Legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Teléfono y correo Electrónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Manifiesto que tengo interés en participar en el presente procedimiento licitatorio  Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Gobierno Municipal tiene la necesidad de adquirir los siguientes bienes:

El Gobierno Municipal adquirirá en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 y conforme a sus necesidades alguno de los servicios antes enlistados según el precio que mejor convenga y que haya decidido el Comité de Adquisiciones como mejor precio conveniente en la presente licitación, el número de servicios a adquirir de la lista antes mencionada no tiene límite alguno más que el presupuesto total previamente asignado para la presente licitación, es decir el Taller Municipal elegirá de la anterior lista alguno de los servicios que sean de su necesidad y las veces que sean requeridas hasta agotarse el presupuesto.

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga tiene el requerimiento de reparar su Maquinaria pesada en talleres externos; en el presente proceso se adjudicará por partidas al mejor postor con precio conveniente, esta adjudicación solo surtirá efectos si se requiere el servicio.

Se tiene un presupuesto total asignado para realizar estos servicios y este se ira erogando con el mejor postor hasta agotarse el presupuesto conforme se requieran los servicios citados en las partidas.

Los requisitos que deberá de cumplir el adjudicado son:

Las refacciones deberán de ser de marcas líderes para garantizar la duración del servicio y se deberán presentar al supervisor de talleres externos del Municipio antes de la reparación y obtener la autorización, las refacciones usadas se tendrán que devolver al supervisor de talleres externos.

La garantía deberá de ser de 6 meses

Los talleres ganadores deberán tener la capacidad técnica, de infraestructura y económica para atender 3 unidades por lo menos simultáneamente.

Se deberá considerar en la cotización los gastos menores que se deriven de la reparación. (tornillería que tenga que reemplazarse, algún punto de soldadura, sacar birlos o tornillos, etc)

Cada una de las reparaciones se solicitaran y se pagaran de forma individual (entregas parciales)

Toda reparación deberá tener una secuencia fotográfica de por lo menos tres fotografías una al recibir la unidad, una a la mitad del proceso de reparación y una más a la entrega de la unidad.

El licitante deberá de incluir por partida los costos unitarios

El licitante deberá señalar el tiempo de entrega por cada servicio, debiendo tomar en cuenta que si al término de este plazo no se ha reparado la unidad se recogerá y no se pagará nada de servicio.

Como requisito indispensable, el licitante deberá realizar visita técnica en campo para revisión a detalle de todos los equipos, el Municipio extenderá carta de visita realizada misma que deberá de entregar dentro del sobre conjuntamente con sus proposiciones.

El Licitante deberá señalar la garantía de su servicio en la cual especificará a detalle en qué casos no aplica la garantía ofertada.

El proveedor deberá atender los reportes en horario de 24 horas 7 días a la semana sin excepción

El proveedor, deberá otorgar al municipio una línea de crédito de 60 días, para cubrir los pagos que se generen de las reparaciones.

En caso de requerir traslado del equipo o maquinaria pesada, a taller u otro lugar de resguardo, el proveedor deberá contemplar dicho traslado

En caso de incumplimiento en la reparación de la maquinaria en un lapso mayor a 5 días, si así lo requiere el Municipio el proveedor deberá proporcionar sin costo, un equipo substituto de las mismas características del equipo en reparación.

En el caso de que la reparación exceda del monto ofertado, el excedente correrá a cargo del proveedor, el Municipio no pagará ningún gasto no autorizado

Así mismo para el caso de que el licitante con el mejor precio designado al momento de requerirse el servicio no estuviera en posibilidad de ofrecerlo, la convocante podrá requerir el servicio requerido al que obtuviera el segundo mejor precio.

Los servicios a requerir son los que se señalan en el Anexo 2

Pueden solicitar los anexos en formato Word en el correo licitaciones@tlajomulco.gob.mx

Todos y cada uno de los bienes o servicios, los cuales son descritos en las partidas antes descritas el presente denominado ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y los cuales son objetos materia de la Presente Licitación Pública Local OM-119/2019, cumplen invariablemente con todas y cada una de las disposiciones aplicables, manuales y catálogos que establezcan las leyes y normas aplicables, De igual forma mi representante cumplirá invariablemente con las Especificaciones Técnicas señaladas en el presente ANEXO 1 ESPECIFICACIONES y en lo señalado en las Bases de esta Licitación Pública Local OM-119/2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”** y/o su representante Legal

**ANEXO 2**

**COTIZACIÓN**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**PRESENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **P. UNITARIO** |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 1A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 1B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1L | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 1O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 1AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 1AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| **2A** | **1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE 6 INYECTORES, REPARACION DE 1 TURBO, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2B** | **1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2C** | **1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2D** | **1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2E** | **1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2F** | **1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2G** | **1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2H** | **1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2I** | **1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2J** | **1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2K** | **1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2L** | **1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA.** |  |
| **2M** | **1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA** |  |
| **2N** | **1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA** |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 3A | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3B | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3C | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3D | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3E | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3F | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3G | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3H | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3I | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3J | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3K | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3L | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3M | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3N | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3Ñ | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 3O | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3P | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3Q | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3R | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3S | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3T | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3U | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3V | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 3W | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3X | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3Y | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3Z | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AA | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AB | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AC | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AD | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AE | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AF | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AG | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AH | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AI | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AJ | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 3AK | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SERVICIOS VARIOS DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 4A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 4B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4G | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4H | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4J | CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4K | LIMPIA PARABRISAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 4M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION A SISTEMA DE RODAJE DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 5A | 1 CADENA, 196 TORNILLO, 196 TUERCA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 5B | 1 RUEDA GUIA, 1 SPROK, 1 TORNILLERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 5C | 1 RUEDA GUIA. |  |
| 5D | 1 SPROK |  |
| 5E | 1 RODILLO |  |
| 5F | CILINDRO TENSOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 TUERCA DE CILINDRO, 1 GRASERA, 1 PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 5G | 1 RESORTE DE TENSOR |  |
| 5H | 1 CAMBIO DE ESLABON DE CADENA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 5I | 1 CAMBIO DE PERNO MAESTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 5J | 1 CAMBIO DE ZAPATA, 4 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 6A | 1 CAMBIO SELLO ESPEJO DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6B | 1 CAMBIO DE BOMBA ROTARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6C | 1 REPARACION GENERAL DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6D | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6E | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6F | 1 REPARACION DE MANDO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6G | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6H | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 2 REPARACION DE MANDO FINAL, 3 REPARACION DE TORNAMEZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6I | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 6J | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 6K | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 6L | 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 6M | 1 CAMBIO VASTAGO, 1 CAMBIO DE TAPA |  |
| 6N | 1 REPARACION BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, MANO DE OBRA. |  |
| 6Ñ | 1 REPARACION BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6O | 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 6P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 6AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS A EQUIPO EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 7A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 7C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 7M | SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE GIRO / TORNAMEZA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 8A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 8B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 8C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 8D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 8E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 8F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 8G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 9A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 9B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 9C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 9D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 9E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 9F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 9G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 9H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 9I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 9J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE BRAZO Y BOTE DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 10A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10F | 5 CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 10G | 5 CASQUILLO, 5 PORTA CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 2 GAVILAN, 2 JUEGO DE TORNILLO GAVILAN, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320C** |  |
| 11A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 11B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 12A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 12B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12L | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 12O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 12AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 12AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 13A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE 6 INYECTORES, REPARACION DE 1 TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13B | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13C | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13E | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13F | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13G | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13H | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13I | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13J | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13K | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13L | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 13M | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 13N | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 14A | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14B | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14C | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14D | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14E | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14F | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14G | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14H | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14I | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14J | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14K | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14L | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14M | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14N | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14Ñ | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 14O | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14P | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14Q | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14R | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14S | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14T | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14U | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14V | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 14W | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14X | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14Y | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14Z | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AA | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AB | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AC | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AD | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AE | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AF | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AG | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AH | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AI | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AJ | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 14AK | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SERVICIOS VARIOS DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 15A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 15B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15G | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15H | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15J | CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15K | LIMPIA PARABRISAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 15M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION A SISTEMA DE RODAJE DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 16A | 1 CADENA, 196 TORNILLO, 196 TUERCA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 16B | 1 RUEDA GUIA, 1 SPROK, 1 TORNILLERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 16C | 1 RUEDA GUIA. |  |
| 16D | 1 SPROK |  |
| 16E | 1 RODILLO |  |
| 16F | CILINDRO TENSOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 TUERCA DE CILINDRO, 1 GRASERA, 1 PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 16G | 1 RESORTE DE TENSOR |  |
| 16H | 1 CAMBIO DE ESLABON DE CADENA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 16I | 1 CAMBIO DE PERNO MAESTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 16J | 1 CAMBIO DE ZAPATA, 4 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 17A | 1 CAMBIO SELLO ESPEJO DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17B | 1 CAMBIO DE BOMBA ROTARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17C | 1 REPARACION GENERAL DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17D | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17E | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17F | 1 REPARACION DE MANDO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17G | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17H | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 2 REPARACION DE MANDO FINAL, 3 REPARACION DE TORNAMEZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17I | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 17J | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 17K | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 17L | 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 17M | 1 CAMBIO VASTAGO, 1 CAMBIO DE TAPA |  |
| 17N | 1 REPARACION BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, MANO DE OBRA. |  |
| 17Ñ | 1 REPARACION BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17O | 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 17P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 17AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS A EQUIPO EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 18A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 18C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 18M | SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE GIRO / TORNAMEZA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 19A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 19B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 19C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 19D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 19E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 19F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 19G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 20A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 20B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 20C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 20D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 20E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 20F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 20G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 20H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 20I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 20J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE BRAZO Y BOTE DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 21A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21F | 5 CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 21G | 5 CASQUILLO, 5 PORTA CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 2 GAVILAN, 2 JUEGO DE TORNILLO GAVILAN, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 320D** |  |
| 22A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 22B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **EXCAVADORA JHON DEERE 180G** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 23A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 23B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23L | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 23O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 23AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 23AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 24A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE 6 INYECTORES, REPARACION DE 1 TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24B | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24C | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24E | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24F | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24G | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24H | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24I | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24J | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24K | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24L | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 24M | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 24N | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 25A | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25B | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25C | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25D | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25E | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25F | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25G | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25H | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25I | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25J | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25K | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25L | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25M | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25N | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25Ñ | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 25O | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25P | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25Q | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25R | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25S | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25T | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25U | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25V | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 25W | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25X | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25Y | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25Z | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AA | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AB | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AC | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AD | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AE | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AF | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AG | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AH | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AI | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AJ | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 25AK | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SERVICIOS VARIOS DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 26A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 26B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26G | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26H | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26J | CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26K | LIMPIA PARABRISAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 26M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION A SISTEMA DE RODAJE DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 27A | 1 CADENA, 196 TORNILLO, 196 TUERCA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 27B | 1 RUEDA GUIA, 1 SPROK, 1 TORNILLERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 27C | 1 RUEDA GUIA. |  |
| 27D | 1 SPROK |  |
| 27E | 1 RODILLO |  |
| 27F | CILINDRO TENSOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 TUERCA DE CILINDRO, 1 GRASERA, 1 PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 27G | 1 RESORTE DE TENSOR |  |
| 27H | 1 CAMBIO DE ESLABON DE CADENA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 27I | 1 CAMBIO DE PERNO MAESTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 27J | 1 CAMBIO DE ZAPATA, 4 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 28A | 1 CAMBIO SELLO ESPEJO DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28B | 1 CAMBIO DE BOMBA ROTARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28C | 1 REPARACION GENERAL DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28D | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28E | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28F | 1 REPARACION DE MANDO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28G | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28H | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 2 REPARACION DE MANDO FINAL, 3 REPARACION DE TORNAMEZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28I | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 28J | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 28K | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 28L | 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 28M | 1 CAMBIO VASTAGO, 1 CAMBIO DE TAPA |  |
| 28N | 1 REPARACION BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, MANO DE OBRA. |  |
| 28Ñ | 1 REPARACION BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28O | 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 28P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 28AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS A EQUIPO EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 29A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 29C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 29M | SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE GIRO / TORNAMEZA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 30A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 30B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 30C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 30D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 30E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 30F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 30G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 31A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 31B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 31C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 31D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 31E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 31F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 31G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 31H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 31I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 31J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE BRAZO Y BOTE DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 32A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32F | 5 CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 32G | 5 CASQUILLO, 5 PORTA CASQUILLO, 5 JUEGO DE SEGUROS, 2 GAVILAN, 2 JUEGO DE TORNILLO GAVILAN, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE EXCAVADORA JHON DEERE 180G** |  |
| 33A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 33B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **MINICARGADOR CASE** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 34A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 34B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 34O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 34AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 34AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 35A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 35B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 35C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 35O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 35P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 36A | REPARACION DE MANDO FINAL : 1 CADENA DE MANDO, 1 KIT DE REPARACION MANDO FINAL, 1 CALIBRACION,1 VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 36B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36D | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 36E | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36G | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36H | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36I | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36J | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36K | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36N | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36O | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36P | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36R | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36S | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36T | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36U | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36V | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36W | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36X | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36Y | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36Z | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AA | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AB | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AC | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AD | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AE | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AF | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AG | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AH | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AI | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AJ | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AK | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 36AL | 1 CAMBIO DE ORBITRO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 37A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 37K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 38A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 38D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 38Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **SERVICIOS CAMBIO DE SENSORES DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 39A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39B | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39C | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39D | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39E | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39F | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39G | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39H | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39I | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 39J | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39K | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39L | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39M | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39N | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39Ñ | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39O | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39P | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39Q | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39R | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39S | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39T | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39U | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39V | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39W | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39X | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 39Y | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 40A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 40B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40G | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40H | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 40I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS DE MANO DE MANO DE OBRA DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 41A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 41B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 41C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 41D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 41E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 41F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 41G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 41H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 41I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 41J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MINICARGADOR CASE** |  |
| 42A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 42B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MINICARGADOR JHON DEERE** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 43A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 43B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 43O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 43AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 43AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 44A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 44B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 44C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 44O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 44P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 45A | REPARACION DE MANDO FINAL : 1 CADENA DE MANDO, 1 KIT DE REPARACION MANDO FINAL, 1 CALIBRACION,1 VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 45B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45D | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 45E | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45G | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45H | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45I | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45J | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45K | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45N | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45O | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45P | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45R | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45S | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45T | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45U | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45V | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45W | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45X | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45Y | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45Z | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AA | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AB | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AC | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AD | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AE | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AF | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AG | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AH | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AI | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AJ | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AK | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 45AL | 1 CAMBIO DE ORBITRO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 46A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 46K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 47A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 47D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 47Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **SERVICIOS CAMBIO DE SENSORES DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 48A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48B | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48C | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48D | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48E | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48F | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48G | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48H | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48I | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 48J | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48K | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48L | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48M | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48N | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48Ñ | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48O | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48P | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48Q | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48R | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48S | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48T | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48U | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48V | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48W | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48X | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 48Y | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 49A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 49B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49G | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49H | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 49I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS DE MANO DE MANO DE OBRA DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 50A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 50B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 50C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 50D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 50E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 50F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 50G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 50H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 50I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 50J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MINICARGADOR JHON DEERE** |  |
| 51A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 51B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 52A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 52B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 52O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 52AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 52AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 53A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 53B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 53C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 53O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 53P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 54A | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 ENGRANE, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54B | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 FLECHA, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54C | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 PIÑON, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54D | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 AJUSTE CIRCULO, 12 PATIN DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54E | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 9 DISCO PASTA, 9 DISCO FRICCION, 1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE BALEROS , 10 LAINAS DE AJUSTE, 1 PIÑON, 1 ENGRANE, 1 FLECHA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54F | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54G | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54H | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 54I | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54J | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54K | CILINDRO HIDRAULICO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54L | CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULACION : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54M | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54N | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE LLANTAS : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54Ñ | CILINDRO HIDRAULICO DE RIPER : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54O | CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 54P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AV | 1 AJUSTE DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AW | 1 JUEGO DE PATIN SUPERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AX | 1 JUEGO DE PATIN INFERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AY | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 54AZ | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 55A | PREVENTIVO TANDEM: 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 55B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 55E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55J | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55K | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55L | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55M | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 55N | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 56A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 56G | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56H | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56I | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56J | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56K | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56L | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56M | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 56N | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 57A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 57G | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 57H | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 57I | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 57J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 57K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 57L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 57M | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 57N | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 57Ñ | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 57O | REPARACION DE FRENOS: 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57P | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57Q | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57S | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57U | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57Y | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AA | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AC | TANDEM: 1 CADENA, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 4 SEPARADOR, 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 57AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AG | 1 REP. GENERAL DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 57AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 57AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 58A | EQUIPO DE CORTE: 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS CUCHILLA, 1 GAVILAN, 1 PORTAGAVILAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58B | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 58C | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58D | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58E | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58F | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58G | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58H | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58L | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BRONCES DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 58M | 1 CAMBIO DE BRONCE Y SEGURO DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 60A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 60B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 60C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 60D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 60E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 60F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 60G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 60H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 60I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 60J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G** |  |
| 61A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 61B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 62A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 62B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 62O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 62AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 62AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 63A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 63B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 63C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 63O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 63P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 64A | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 ENGRANE, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64B | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 FLECHA, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64C | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 PIÑON, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64D | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 AJUSTE CIRCULO, 12 PATIN DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64E | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 9 DISCO PASTA, 9 DISCO FRICCION, 1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE BALEROS , 10 LAINAS DE AJUSTE, 1 PIÑON, 1 ENGRANE, 1 FLECHA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64F | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64G | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64H | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 64I | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64J | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64K | CILINDRO HIDRAULICO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64L | CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULACION : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64M | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64N | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE LLANTAS : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64Ñ | CILINDRO HIDRAULICO DE RIPER : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64O | CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 64P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AV | 1 AJUSTE DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AW | 1 JUEGO DE PATIN SUPERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AX | 1 JUEGO DE PATIN INFERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AY | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 64AZ | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 65A | PREVENTIVO TANDEM: 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 65B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 65E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65J | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65K | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65L | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65M | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 65N | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 66A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 66G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 66Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 67A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 67G | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 67H | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 67I | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 67J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 67K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 67L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 67M | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 67N | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 67Ñ | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 67O | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67P | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67Q | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67S | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67U | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67Y | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AA | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AC | TANDEM: 1 CADENA, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 4 SEPARADOR, 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 67AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AG | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 67AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 67AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 68A | EQUIPO DE CORTE: 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS CUCHILLA, 1 GAVILAN, 1 PORTAGAVILAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68B | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 68C | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68D | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68E | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68F | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68G | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68H | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68L | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BRONCES DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 68M | 1 CAMBIO DE BRONCE Y SEGURO DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 69A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 69B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 69C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 69D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 69E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 69F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 69G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 70A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 70B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 70C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 70D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 70E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 70F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 70G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 70H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 70I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 70J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140H** |  |
| 71A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 71B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 72A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 72B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 72O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 72AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 72AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 73A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 73B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 73C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 73O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 73P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 74A | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 ENGRANE, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74B | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 FLECHA, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74C | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 PIÑON, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74D | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 AJUSTE CIRCULO, 12 PATIN DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74E | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 9 DISCO PASTA, 9 DISCO FRICCION, 1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE BALEROS , 10 LAINAS DE AJUSTE, 1 PIÑON, 1 ENGRANE, 1 FLECHA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74F | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74G | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74H | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 74I | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74J | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74K | CILINDRO HIDRAULICO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74L | CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULACION : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74M | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74N | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE LLANTAS : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74Ñ | CILINDRO HIDRAULICO DE RIPER : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74O | CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 74P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AV | 1 AJUSTE DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AW | 1 JUEGO DE PATIN SUPERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AX | 1 JUEGO DE PATIN INFERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AY | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 74AZ | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 75A | PREVENTIVO TANDEM: 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 75B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 75E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75J | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75K | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75L | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75M | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 75N | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 76A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 76G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 76P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 77A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 77G | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 77H | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 77I | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 77J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 77K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 77L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 77M | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 77N | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 77Ñ | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 77O | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77P | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77Q | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77S | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77U | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77Y | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AA | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AC | TANDEM: 1 CADENA, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 4 SEPARADOR, 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 77AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AG | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 77AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 77AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 78A | EQUIPO DE CORTE: 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS CUCHILLA, 1 GAVILAN, 1 PORTAGAVILAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78B | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 78C | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78D | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78E | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78F | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78G | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78H | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78L | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BRONCES DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 78M | 1 CAMBIO DE BRONCE Y SEGURO DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 79A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 79B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 79C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 79D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 79E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 79F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 79G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 80A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 80B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 80C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 80D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 80E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 80F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 80G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 80H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 80I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 80J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770C** |  |
| 81A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 81B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 82A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 82B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 82O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 82AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 82AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 83A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 83B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 83C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 83O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 83P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 84A | REPARACION DE CAJA DE CIRCULO: SINCRONIZAR CIRCULO DE GIRO |  |
| 84B | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 ENGRANE, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84C | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 FLECHA, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84D | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 PIÑON, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84E | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 AJUSTE CIRCULO, 12 PATIN DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84F | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 9 DISCO PASTA, 9 DISCO FRICCION, 1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE BALEROS , 10 LAINAS DE AJUSTE, 1 PIÑON, 1 ENGRANE, 1 FLECHA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84G | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84H | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84I | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 84J | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84K | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84L | CILINDRO HIDRAULICO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84M | CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULACION : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84N | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84Ñ | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE LLANTAS : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84O | CILINDRO HIDRAULICO DE RIPER : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84P | CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 84Q | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84R | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84S | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84T | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84U | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84V | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84W | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84X | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84Z | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AC | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AE | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AG | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AH | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AI | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AK | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AL | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AM | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AN | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AÑ | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AO | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AP | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AQ | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AR | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AS | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AT | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AU | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AV | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AW | 1 AJUSTE DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AX | 1 JUEGO DE PATIN SUPERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AY | 1 JUEGO DE PATIN INFERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84AZ | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 84BA | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 85A | PREVENTIVO TANDEM: 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 85B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 85E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85J | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85K | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85L | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85M | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 85N | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 86A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 86G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 86P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 87A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 87G | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 87H | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 87I | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 87J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 87K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 87L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 87M | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 87N | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 87Ñ | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 87O | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87P | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87Q | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87S | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87U | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87Y | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AA | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AC | TANDEM: 1 CADENA, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 4 SEPARADOR, 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 87AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AG | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 87AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 87AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 88A | EQUIPO DE CORTE: 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS CUCHILLA, 1 GAVILAN, 1 PORTAGAVILAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88B | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 88C | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88D | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88E | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88F | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88G | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88H | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88L | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BRONCES DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 88M | 1 CAMBIO DE BRONCE Y SEGURO DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 90A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 90B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 90C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 90D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 90E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 90F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 90G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 90H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 90I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 90J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA VOLVO 710** |  |
| 91A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 91B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 92A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 92B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 92O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 92AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 92AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 93A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 93B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 93C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 93O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 93P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 94A | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 ENGRANE, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94B | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 FLECHA, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94C | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 PIÑON, 5 LITROS ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94D | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 1 AJUSTE CIRCULO, 12 PATIN DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94E | REPARACION CAJA DE CIRCULO: 9 DISCO PASTA, 9 DISCO FRICCION, 1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE BALEROS , 10 LAINAS DE AJUSTE, 1 PIÑON, 1 ENGRANE, 1 FLECHA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94F | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94G | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94H | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 94I | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94J | CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94K | CILINDRO HIDRAULICO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94L | CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULACION : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94M | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94N | CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION DE LLANTAS : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94Ñ | CILINDRO HIDRAULICO DE RIPER : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94O | CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO DE CUCHILLA : 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 94P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AV | 1 AJUSTE DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AW | 1 JUEGO DE PATIN SUPERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AX | 1 JUEGO DE PATIN INFERIOR DE AJUSTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AY | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 94AZ | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 95A | PREVENTIVO TANDEM: 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 95B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A CIRCULO DE GIRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 95E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95J | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95K | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95L | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95M | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 95N | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 96A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 96G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 96Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 97A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 97G | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 97H | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 97I | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 97J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 97K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 97L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 97M | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 97N | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 97Ñ | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 97O | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97P | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97Q | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97S | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97U | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97Y | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AA | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AC | TANDEM: 1 CADENA, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 4 SEPARADOR, 6 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 97AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AG | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 97AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 97AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 98A | EQUIPO DE CORTE: 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS CUCHILLA, 1 GAVILAN, 1 PORTAGAVILAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98B | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 98C | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98D | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98E | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98F | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98G | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98H | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98L | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BRONCES DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98M | 1 CAMBIO DE BRONCE Y SEGURO DE CUCHILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98N | 1 REPARACION DE MOTOR DE CAJA DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 98Ñ | 1 CAMBIO DE MOTOR DE CAJA DE CIRCULO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 99A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 99B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 99C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 99D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 99E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 99F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 99G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 100A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 100B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 100C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 100D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 100E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 100F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 100G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 100H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 100I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 100J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 100A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 100B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 100C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 100D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 100E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 100F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 100G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 100H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 100I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 100J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120K** |  |
| 101A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 101B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 102A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 102B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 102O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 102AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 102AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 103A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 103B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 103C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 103O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 103P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 104A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104I | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 104J | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 104K | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 104L | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 104N | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 104Ñ | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104O | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104P | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104V | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AB | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AE | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AF | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AG | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AH | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AI | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AJ | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AK | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AL | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AM | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AN | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 104AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 105A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 105M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 106A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 106D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 106AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 107A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 107B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 107M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 108A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 108B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 108C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 108D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 108E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 108F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 108G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 108H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 108I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 108J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 109A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 109B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 109C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 109D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 109E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 110A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 110B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 110C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 110D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 110E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 110F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 111A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 111B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 111H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 111I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 111J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 111L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 112A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 112B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 112C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G** |  |
| 113A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 113B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 114A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 114B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 114O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 114AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 114AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 115A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 115B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 115C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 115O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 115P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 116A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116I | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 116J | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 116K | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 116L | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 116N | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 116Ñ | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116O | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116P | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116V | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AB | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AE | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AF | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AG | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AH | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AI | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AJ | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AK | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AL | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AM | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AN | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 116AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 117A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 117M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 118A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 118D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 118AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 119A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 119B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 119M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 120A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 120B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 120C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 120D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 120E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 120F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 120G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 120H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 120I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 120J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 121A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 121B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 121C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 121D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 121E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 122A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 122B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 122C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 122D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 122E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 122F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 123A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 123B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 123H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 123I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 123J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 123L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 124A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 124B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 124C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310L** |  |
| 125A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 125B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **RETROEXCAVADORA CASE 580** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 126A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 126B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 126O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 126AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 126AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 127A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 127B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 127C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 127O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 127P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 128A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128I | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 128J | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 128K | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 128L | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 128N | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 128Ñ | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128O | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128P | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128V | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AB | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AE | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AF | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AG | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AH | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AI | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AJ | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AK | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AL | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AM | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AN | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 128AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 129A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 129M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 130A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 130D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AD | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AE | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AF | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AG | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AH | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AI | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AJ | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AK | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AL | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AM | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AN | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AO | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AP | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AQ | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AR | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AS | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AT | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AU | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 130AV | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 131A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 131B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 131M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 132A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 132B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 132C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 132D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 132E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 132F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 132G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 132H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 132I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 132J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 133A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 133B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 133C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 133D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 133E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 134A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 134B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 134C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 134D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 134E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 134F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 135A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 135B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 135H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 135I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 135J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 135L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 136A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 136B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 136C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CASE 580** |  |
| 137A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 137B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 138A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 138B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 138O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 138AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 138AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 139A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 139B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 139C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 139O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 139P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 140A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140I | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 140J | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 140K | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 140L | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 140N | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 140Ñ | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140O | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140P | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140V | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AB | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AE | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AF | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AG | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AH | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AI | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AJ | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AK | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AL | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AM | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AN | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 140AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 141A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 141M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 142A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 142D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 142AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 143A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 143B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 143M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 144A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 144B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 144C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 144D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 144E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 144F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 144G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 144H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 144I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 144J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 145A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 145B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 145C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 145D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 145E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 146A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 146B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 146C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 146D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 146E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 146F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 147A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 147B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 147H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 147I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 147J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 147L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 148A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 148B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 148C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416C** |  |
| 149A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 149B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 150A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 150B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 150O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 150AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 150AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 151A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 151B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 151C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 151O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 151P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 152A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152I | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 152J | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 152K | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 152L | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 152N | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 152Ñ | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152O | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152P | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152V | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AB | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AE | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AF | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AG | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AH | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AI | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AJ | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AK | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AL | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AM | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AN | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 152AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 153A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 153M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 154A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 154D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 154AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 155A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 155B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 155M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 157A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 157B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 157C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 157D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 157E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 157F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 157G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 157H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 157I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 157J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 158A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 158B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 158C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 158D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 158E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 159A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 159B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 159C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 159D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 159E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 159F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 160A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 160B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 160H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 160I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 160J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 160L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 161A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 161B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 161C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E** |  |
| 162A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 162B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 163A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 163B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 163O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 163AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 163AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 164A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 164B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 164C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 164O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 164P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 165A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165E | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165F | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165G | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165H | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE EXTENCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165I | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE VOLTEO CUCHARON: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165J | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 165K | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 165L | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA |  |
| 165M | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165N | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 165Ñ | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| 165O | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165P | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165Q | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165R | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165S | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165T | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165U | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165V | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165W | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165Y | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AB | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AC | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AD | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AF | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AG | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AH | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AI | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AJ | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AK | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AL | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AM | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AN | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AÑ | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AO | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AP | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AQ | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AR | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AS | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AT | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AU | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AV | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 165AW | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 166A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 166M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 167A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 167D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 167AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 168A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 168B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168G | 1 LLANTA DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168H | 1 LLANTA TRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168I | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168J | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168K | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168L | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 168M | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 169A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 169B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 169C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 169D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 169E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 169F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 169G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 169H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 169I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 169J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 170A | 1 CAMBIO DE PERNOS Y BUJES EN GENERAL, 1 TRABAJOS DE SOLDADORA, 1 TRABAJOS DE RECTIFICADO, 1 AJUSTE DE PERNOS Y BUJES DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 170B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 170C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 170D | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 170E | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 171A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 171B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 171C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 171D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 171E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. |  |
| 171F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 172A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA |  |
| 172B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 172H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 172I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 172J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 172L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 173A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 173B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA |  |
| 173C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 436** |  |
| 174A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA |  |
| 174B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **TRACTOR CATERPILLAR D6R** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 175A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 175B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175L | MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 175O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 175AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AÑ | 1 CAMBIO DE DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 175AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 176A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE 6 INYECTORES, REPARACION DE 1 TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176B | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176C | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176E | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176F | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176G | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176H | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176I | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176J | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176K | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176L | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 176M | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 176N | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 177A | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177B | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177C | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177D | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177E | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177F | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177G | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177H | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177I | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177J | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177K | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177L | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177M | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177N | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177Ñ | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177O | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177P | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 177Q | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177R | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177S | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177T | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177U | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177V | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177W | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177X | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 177Y | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177Z | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AA | SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AB | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AC | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AD | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AE | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AF | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AG | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AH | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AI | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AJ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AK | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AL | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 177AM | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SERVICIOS VARIOS DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 178A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 178B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178G | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178H | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 178I | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION A SISTEMA DE RODAJE DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 179A | 1 CADENA, 156 TORNILLO, 156 TUERCA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 179B | 2 RUEDA GUIA, 1 SPROK, 1 TORNILLERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 179C | 1 RUEDA GUIA. |  |
| 179D | 1 SPROK |  |
| 179E | 1 RODILLO |  |
| 179F | 18 RODILLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 179G | REPARACION CILINDRO TENSOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 TUERCA DE CILINDRO, 1 GRASERA, 1 PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 179H | COMPLEMENTO DE CILINDRO: CAMBIO DE VASTAGO |  |
| 179I | COMPLEMENTO DE CILINDRO: CAMBIO DE CAMISA |  |
| 179J | 1 RESORTE DE TENSOR |  |
| 179K | 1 CAMBIO DE ESLABON DE CADENA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 179L | 1 CAMBIO DE PERNO MAESTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 179M | 1 CAMBIO DE ZAPATA, 4 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 179N | 39 CAMBIO DE ZAPATA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 180A | 1 CAMBIO SELLO ESPEJO DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180B | 1 CAMBIO DE BOMBA ROTARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180C | 1 REPARACION GENERAL DE MANDO FINAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180D | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180E | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180F | 1 REPARACION DE MANDO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180G | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180H | 1 REPARACION DE MOTOR DE GIRO, 2 REPARACION DE MANDO FINAL, 3 REPARACION DE TORNAMEZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180I | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 180J | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO RIPER: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 180K | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO CUCHILLA: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 180L | 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 180M | 1 CAMBIO VASTAGO, 1 CAMBIO DE TAPA |  |
| 180N | 1 REPARACION BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, MANO DE OBRA. |  |
| 180Ñ | 1 REPARACION BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180O | 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 180P | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180Q | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180R | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180S | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180T | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180U | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180V | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180W | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180X | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180Y | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180Z | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AA | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AB | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AC | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AD | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AE | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AF | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AG | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AH | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AI | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AJ | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AK | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AL | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AM | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AN | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AÑ | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AO | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AP | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AQ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AR | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AS | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AT | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AU | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 180AV | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS A EQUIPO TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 181A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 181M | SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR DE GIRO / TORNAMEZA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 182A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 182B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 182C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 182D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 182E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 182F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 182G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 182H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 182I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 182J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE PALA FRONTAL, EQUIPO DE CORTE Y ARTICULACIONES EN GENRAL PARA TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 183A | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 183B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 183C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 183D | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 183E | 1 1 CAMBIO DE 1 ESCARIFICADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 183F | 1 JUEGO DE CUCHILLA Y GAVILANES, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 184A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 184B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE TRACTOR CATERPILLAR D6R** |  |
| 185A | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 185B | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 185C | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 185D | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 185E | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 185F | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 185G | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 185H | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 185I | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 185J | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 185K | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185L | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185M | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185N | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185Ñ | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185O | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 185P | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DIESEL DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 186A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 186B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 186O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO), 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 186AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 187A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 187B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 187C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 187O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 187P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 188A | CILINDRO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188B | COMPLEMENTO DE CILINDRO : 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 188C | COMPLEMENTO DE CILINDRO : 1 CAMBIO DE VASTAGO, CAMBIO DE TAPA |  |
| 188D | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188E | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188F | 1 KIT DE REPARACION DE ORBITROL, 1 CAMBIO DE CUERPO, 1 CAMBIO DE PISTON, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 188G | COMPLEMENTO BANCO DE VALVULAS: 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 188H | 1 MOTOR DE TRANSITO A CAMBIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188I | SISTEMA DE VIBRO: 1 CAMBIO GENERAL DE BALEROS, 1 CAMBIO DE SOPORTES, CAMBIO DE CONTRAPESOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188J | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188K | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188L | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188M | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188O | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188P | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188R | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188U | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188V | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188W | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188X | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AA | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AB | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AC | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AD | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AE | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AF | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AG | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AH | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AI | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AJ | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AK | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 188AL | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 189A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 189K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 190A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 190D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 190Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO , 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SENSORES PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 191A | 1 CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191B | 1 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191C | 1 CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION,1 MANO DE OBRA |  |
| 191D | 1 CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191E | 1 CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191F | 1 CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191G | 1 SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191H | 1 SENSOR PRESION DE HIDRAULICO,1 MANO DE OBRA |  |
| 191I | 1 SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 191J | 1 SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191K | 1 SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191L | 1 SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191M | 1 SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191N | 1 SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191Ñ | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191O | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191P | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA,1 MANO DE OBRA |  |
| 191Q | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191R | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191S | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191T | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191U | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 191V | SENSOR DE AVANCE,1 MANO DE OBRA |  |
| 191W | SENSOR DE REVERSA,1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 192A | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192B | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192C | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192D | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192E | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192F | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192G | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 192H | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 193A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 193B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 193C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 193D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 193E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 193F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 193G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 193H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 193I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 193J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-534D** |  |
| 194A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 194B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DIESEL DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** |  |
| 195A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 195B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 195O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO), 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 195AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** |  |
| 196A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 196B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 196C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 196O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 196P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** |  |
| 197A | CILINDRO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197B | COMPLEMENTO DE CILINDRO : 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON |  |
| 197C | COMPLEMENTO DE CILINDRO : 1 CAMBIO DE VASTAGO, CAMBIO DE TAPA |  |
| 197D | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197E | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197F | 1 KIT DE REPARACION DE ORBITROL, 1 CAMBIO DE CUERPO, 1 CAMBIO DE PISTON, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 197G | COMPLEMENTO BANCO DE VALVULAS: 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. |  |
| 197H | 1 MOTOR DE TRANSITO A CAMBIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197I | SISTEMA DE VIBRO: 1 CAMBIO GENERAL DE BALEROS, 1 CAMBIO DE SOPORTES, CAMBIO DE CONTRAPESOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197J | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197K | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197L | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197M | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197O | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197P | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197R | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197U | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197V | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197W | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197X | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AA | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AB | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AC | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AD | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AE | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AF | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AG | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AH | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AI | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AJ | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AK | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 197AL | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** |  |
| 198A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 198K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** |  |
| 199A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 199D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 199Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO , 1 MANO DE OBRA |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SENSORES PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** | |  | |
| 200A | 1 CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200B | 1 CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200C | 1 CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200D | 1 CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200E | 1 CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200F | 1 CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200G | 1 SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200H | 1 SENSOR PRESION DE HIDRAULICO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200I | 1 SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200J | 1 SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200K | 1 SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200L | 1 SENSOR DE MANDOS FINALES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200M | 1 SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200N | 1 SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200Ñ | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200O | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200P | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200Q | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200R | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200S | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200T | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200U | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200V | SENSOR DE AVANCE,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 200W | SENSOR DE REVERSA,1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** | |  | |
| 201A | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201B | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201C | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201D | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201E | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201F | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201G | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 201H | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANOS DE OBRA PARA VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** | |  | |
| 202A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 202B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 202C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 202D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 202E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 202F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 202G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 202H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 202I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 202J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CB-334E** | |  | |
| 203A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 203B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| **TRACTOR AGRICOLA FORD** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 204A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 204B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 204O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) | |  | |
| 204AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 204AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 205A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 205B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 205C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 205O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 205P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 206A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206E | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON | |  | |
| 206F | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA | |  | |
| 206G | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206H | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206I | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206J | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO | |  | |
| 206K | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206L | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206M | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206N | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206P | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206R | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206S | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206U | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206W | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206X | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206Z | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AA | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AB | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AC | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AD | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AE | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AF | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AG | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AH | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AI | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AJ | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AK | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AL | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AM | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AN | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AÑ | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AO | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AP | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AQ | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 206AR | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 207A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 207M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 208A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 208AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 209A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209G | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209H | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 209K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANOS DE OBRA DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 210A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 210B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 210C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 210D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 210E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 210F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 210G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 210H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 210I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 210J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 211A | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 211B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 211C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 211D | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 212A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 212B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 212C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 212D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 212E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. | |  | |
| 212F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 213A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213H | 1 REPARACION DE CLUTCH | |  | |
| 213I | 1 REPARACION DE TURBINA | |  | |
| 213J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 213L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 214A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 214B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 214C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA FORD** | |  | |
| 215A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 215B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 216A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 216B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 216O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) | |  | |
| 216AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 216AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 217A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 217B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 217C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 217O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 217P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 218A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO DELANTERO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE BRAZO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218D | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218E | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON | |  | |
| 218F | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA | |  | |
| 218G | REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: 1 REPARACION DE BOMBA, 1 VALVULA REGULADORA 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218H | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS DELANTERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218I | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218J | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO | |  | |
| 218K | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218L | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218M | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218N | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218P | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218R | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218S | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218U | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218W | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218X | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218Z | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AA | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AB | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AC | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AD | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AE | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AF | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AG | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AH | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AI | 1 CAMBIO SENSOR ESTABILIZADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AJ | 1 CAMBIO SENSOR SWING, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AK | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AL | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AM | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AN | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AÑ | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AO | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AP | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AQ | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 218AR | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 219A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219B | 1 SERVICIO PREVENVIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219I | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219J | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219K | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219L | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 219M | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 220A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220C | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220E | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220P | 1 SERVICIO DE ESCANEO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220Q | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220R | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220S | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220T | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220U | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220V | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220W | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220X | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220Y | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220Z | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AA | SENSOR DE BANCO DE VALVULAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AB | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AC | SENSOR DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AD | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AE | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AF | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AG | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AH | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AI | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AJ | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AK | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AL | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AM | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AN | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AÑ | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AO | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AP | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AQ | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AR | ELECTRO VALVULA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AS | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AT | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 220AU | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 221A | 1 LAMINADO Y PINTURA , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221E | CAMBIO DE JOYSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221G | 1 RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221H | 1 RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221I | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221J | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 221K | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANOS DE OBRA DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 222A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 222B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 222C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 222D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 222E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 222F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 222G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 222H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 222I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 222J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **REPARACION DE PLUMA DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 223A | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE CILINDRO GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 223B | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE PLUMA GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 223C | 1 CAMBIO DE PERNO Y BUJE DE BOTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 223D | 1 CAMBIO DE BRIDA DE PERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE EJE/DIFERENCIAL DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 224A | REPARACION DE SISTEMA DE EJE DELANTERO: 1 JUEGO DE BALERO, 1 JUEGO DE RETEN 1, JUEGO DE BIRLOS, 1 TERMINAL DE BARRA, 1TERMINAL DE CILINDRO DE DIRECCION, 1 JUEGO DE PERNOS Y BUJES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 224B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 224C | REPARACION DE SISTEMA DE EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON,1 PLANETARIOS, 2 CUBETA DE ACEITE,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 224D | MAZA TRASERA:1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 224E | REP. DE TRABA 4X4, CAMBIO DE YUGO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE RONDANAS DE BRONCE, AJUSTE Y MANO DE OBRA. | |  | |
| 224F | MAZA DELANTERA:1 BALERO,1 RETEN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **COMPONENTES DE TRANSMISION DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 225A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 JGO DISCOS DE FRICCION,1 JGO DISCOS DE PASTA 1, KIT DE SELLOS, 1 JGO DE BALEROS, 1 BOMBA TRANSMISION, 3 CUBETA ACEITE,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225B | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225C | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225D | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225E | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225F | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225G | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225H | 1 REPARACION DE CLUTCH | |  | |
| 225I | 1 REPARACION DE TURBINA | |  | |
| 225J | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 225L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **EQUIPO DE CORTE DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 226A | CASQUILLO CUCHARON: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 226B | CASQUILLO Y PORTACASQUILLO: 5 CASQUILLOS, 5 JUEGO DE SEGURO 5 PORTACASQUILLO 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 226C | CUCHILLA DE BOTE: 1 CUCHILLA 1 JUEGO DE TORNILLO 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA JHON DEERE** | |  | |
| 227A | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CUBETA ANTICONGELANTE 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 227B | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 6 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **PAYLOADER JHON DEERE** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 228A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 228B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 228O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) | |  | |
| 228AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 228AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 229A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 229B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 229C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229H | 1 CAMBIO DE SOPORTE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 229O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 229P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 230A | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 230B | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DIRECCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 230C | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 230D | 1 CAMBIO DE CAMISA, 1 CAMBIO DE PISTON | |  | |
| 230E | 1 CAMBIO VASTAGO, 1 CAMBIO DE TAPA | |  | |
| 230F | 1 REPARACION BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, MANO DE OBRA. | |  | |
| 230G | 1 REPARACION BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230H | 1 SECCION DE BANCO, 1 CARRETE DE BANCO. | |  | |
| 230I | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230U | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230V | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230W | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230X | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230Y | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230Z | 1 CAMBIO SENSOR DE MANDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AA | 1 CAMBIO SENSOR DE GIRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AB | 1 CAMBIO SENSOR DE ARRASTRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AC | 1 CAMBIO SENSOR LEVANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AD | 1 CAMBIO SENSOR VOLTEO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AE | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AF | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AG | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AH | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AI | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AJ | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AK | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AL | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AM | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AN | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AÑ | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 230AO | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS PREVENTIVOS PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 231A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231B | 1 SERVICIO PRVENTIVOS A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 231L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SISTEMA ELECTRICO PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 232A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 232G | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232H | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232I | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232J | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232K | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232L | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232M | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232N | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 232Ñ | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
|  | **REPARACION DE TREN DE MOTRIZ PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 233A | REPARACION DE TRANSMISION : 1 KIT DE SELLOS (EMPAQUES) 1 KIT DISCOS DE PASTAS, 1 KJIT DISCO FRICCION, 1 KIT BALEROS, 6 CUBETA DE ACEITE, 1 KIT REPARACION BANCO VALVULAS, 1 FILTROS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233B | FRENOS: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 12 DISCO FRICCION, 12 DISCO PASTA 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233C | EJE TRASERO: 1 CORONA, 1 PIÑON, 1 PLANETARIOS, 2 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233D | EJE TRASERO MAZA: 1 JUEGO DE BALEROS, 1 JUEGO DE RETENES, 1 FLECHA, 1 JUEGO DE ENGRANES MAZA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233E | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233F | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233G | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233H | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233I | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233J | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233K | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233L | 1 REPARACION DE TURBINA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233M | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233N | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION | |  | |
| 233Ñ | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION | |  | |
| 233O | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE | |  | |
| 233P | 1 CHICOTE DE BANCOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233Q | 1 VALVULA DE BANCOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 233R | 1 CARRETE DE BANCOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE FRENOS PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 234A | 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234B | 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234C | 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234D | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234E | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234F | 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234G | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234H | 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234I | 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234J | 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 234K | 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE TRANSITO PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 235A | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 235B | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 235C | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 235D | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 236A | 1 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236C | CAMBIO DE BOTON DE ACELERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236E | CAMBIO DE JOSTICK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236G | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236H | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 236I | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANOS DE OBRA DE EN GENERAL PARA EQUIPO PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 237A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 237B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 237C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 237D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 237E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 237F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 237G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 237H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 237I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 237J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PAYLOADER JHON DEERE** | |  | |
| 238A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 238B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| **CAMION VOLTEO KENWORTH** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 239B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239C | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 239D | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239E | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239F | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239G | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239H | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239I | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239J | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239K | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239L | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239M | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239N | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239Ñ | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239O | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239P | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 239Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239R | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239S | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239T | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239U | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239V | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239W | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239X | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239Y | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AA | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AB | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AC | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AD | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AE | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AF | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AG | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AH | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AI | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AJ | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AK | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AL | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AM | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AN | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AÑ | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AO | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AP | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AQ | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AR | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 239AS | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 239AT | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 239AU | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 239AV | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 240A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 240B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 240C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 240O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 240P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 241A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 241D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 241AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 242A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 242M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 243A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 243G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243O | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 243P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 243Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 243R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 243S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 243T | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 243U | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 243V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 243W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 243X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 243Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 243Z | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 244A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 244AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 245A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 245L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 245AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 246A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 246B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 246C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 246D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 246E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 246F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 246G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 247A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 247B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 247C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 247D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 247E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 247F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 247G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 247H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 247I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 247J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO KENWORTH** | |  | |
| 248A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 248I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 248U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 248X | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 248Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 248Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 248AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 248AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 248AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 248AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 248AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 248AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 248AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 248AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 248AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 248AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 248AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA KENWORTH** | |  | |
| 249A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 249B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA KENWORTH** | |  | |
| 250A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 250B | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 250C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 250D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 250E | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 250F | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO INTERNATIONAL** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 251A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 251C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 251P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 251AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 251AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 251AT | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 251AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 252A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 252B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 252C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 252O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 252P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 253A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 253D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 253AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 254A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 254M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 255A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 255G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255O | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 255P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 255Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 255R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 255S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 255T | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 255U | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 255V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 255W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 255X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 255Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 255Z | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 256A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 256AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 257A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 257L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 257AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 258A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 258B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 258C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 258D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 258E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 258F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 258G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 259A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 259B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 259C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 259D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 259E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 259F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 259G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 259H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 259I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 259J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO INTERNATIONAL** | |  | |
| 260A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 260I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 260U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 260X | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 260Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 260Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 260AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 260AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 260AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 260AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 260AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 260AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 260AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 260AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 260AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 260AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 260AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL** | |  | |
| 261A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 261B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA INTERNATIONAL** | |  | |
| 262A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 262B | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 262C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 262D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 262E | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 262F | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO FORD** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 263A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 263C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 263P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 263AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 263AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 263AT | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 263AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 264A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 264B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 264C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 264O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 264P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 265A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 265D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 265AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 266A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 266M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 267A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 267G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267O | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 267P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 267Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 267R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 267S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 267T | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 267U | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 267V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 267W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 267X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 267Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 267Z | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 268A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 268AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 269A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 269L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 269AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 270A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 270B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 270C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 270D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 270E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 270F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 270G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 271A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 271B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 271C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 271D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 271E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 271F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 271G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 271H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 271I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 271J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO FORD** | |  | |
| 272A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 272I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 272U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 272X | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 272Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 272Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 272AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 272AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 272AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 272AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 272AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 272AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 272AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 272AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 272AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 272AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 272AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA FORD** | |  | |
| 273A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 273B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA FORD** | |  | |
| 274A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 274B | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 274C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 274D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 274E | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 274F | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO FAMSA** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 275A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 275C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 275P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 275AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 275AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 275AT | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 275AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 276A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 276B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 276C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 276O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 276P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 277A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 277D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 277AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 278A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 278M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 279A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 279G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279O | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 279P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 279Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 279R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 279S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 279T | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 279U | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 279V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 279W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 279X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 279Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 279Z | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 280A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 280AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 281A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 281L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 281AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 282A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 282B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 282C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 282D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 282E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 282F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 282G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 283A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 283B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 283C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 283D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 283E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 283F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 283G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 283H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 283I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 283J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO FAMSA** | |  | |
| 284A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 284I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 284U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 284X | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 284Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 284Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 284AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 284AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 284AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 284AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 284AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 284AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 284AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 284AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 284AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 284AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 284AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA FAMSA** | |  | |
| 285A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 285B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA FAMSA** | |  | |
| 286A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 286B | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 286C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 286D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 286E | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 286F | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO MERCEDES-BENZ** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 287A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 287C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 287P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 287AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 287AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 287AT | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 287AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 288A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 288B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 288C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 288O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 288P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 289A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 289D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 289AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 290A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 290M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 291A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 291G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291O | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 291P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 291Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 291R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 291S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 291T | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 291U | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 291V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 291W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 291X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 291Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 291Z | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 292A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 292AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 293A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 293L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 293AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 294A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 294B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 294C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 294D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 294E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 294F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 294G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 295A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 295B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 295C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 295D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 295E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 295F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 295G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 295H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 295I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 295J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 296A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 296I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 296U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 296X | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 296Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 296Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 296AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 296AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 296AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 296AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 296AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 296AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 296AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 296AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 296AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 296AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 296AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 297A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 297B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 298D | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 298E | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 298F | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 298G | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 298H | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 298I | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | | |  | |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 299A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 299C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 299P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 299AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 299AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 299AT | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 299AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 300A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 300B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 300C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 300O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 300P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 301A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301C | | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 301D | | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301E | | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301F | | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301G | | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301H | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301I | | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301J | | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301K | | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301L | | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301M | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301N | | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301Ñ | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301O | | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301P | | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301Q | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301R | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301S | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301T | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301U | | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301V | | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301W | | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301X | | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301Y | | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301Z | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 301AA | | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 302A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302H | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302I | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302J | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302K | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302L | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 302M | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 303A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 303G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303Ñ | | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303O | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 303P | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 303Q | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 303R | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 303S | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 303T | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 303U | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 303V | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 303W | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 303X | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 303Y | | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 303Z | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 304A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304I | | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304J | | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304K | | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304L | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304M | | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304N | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304Ñ | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304O | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304P | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304Q | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304R | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304S | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304T | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304U | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304V | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304W | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304X | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304Y | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304Z | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304AA | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 304AB | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 305A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 305L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305O | | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305P | | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305Q | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305R | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305S | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305T | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305U | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305V | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305W | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305X | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 305AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 306A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 306B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 306C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 306D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 306E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 306F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 306G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 307A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 307B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 307C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 307D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 307E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 307F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 307G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 307H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 307I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 307J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 308A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 308I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 308U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 308X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 308Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 308Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 308AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 308AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 308AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 308AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 308AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 308AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 308AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 308AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 308AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 308AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 308AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 309A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 309B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 310A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 310B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 310C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 310D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 310E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 310F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION VOLTEO FREIGHTLINER** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 311A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 311C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 311P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 311AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 311AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 311AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 311AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 312A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 312B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 312C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 312O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 312P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 313A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313C | | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 313D | | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313E | | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313F | | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313G | | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313H | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313I | | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313J | | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313K | | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313L | | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313M | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313N | | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313Ñ | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313O | | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313P | | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313Q | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313R | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313S | | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313T | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313U | | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313V | | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313W | | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313X | | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313Y | | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313Z | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 313AA | | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 314A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314H | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314I | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314J | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314K | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314L | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 314M | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 315A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 315G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315Ñ | | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315O | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 315P | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 315Q | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 315R | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 315S | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 315T | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 315U | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 315V | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 315W | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 315X | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 315Y | | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE | |  | |
| 315Z | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 316A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316I | | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316J | | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316K | | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316L | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316M | | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316N | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316Ñ | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316O | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316P | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316Q | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316R | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316S | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316T | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316U | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316V | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316W | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316X | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316Y | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316Z | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316AA | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 316AB | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 317A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 317L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317O | | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317P | | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317Q | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317R | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317S | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317T | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317U | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317V | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317W | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317X | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 317AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 318A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 318B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 318C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 318D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 318E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 318F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 318G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 319A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 319B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 319C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 319D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 319E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 319F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 319G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 319H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 319I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 319J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA VOLTEO FREIGHTLINER** | |  | |
| 320A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 320I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 320U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 320X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 320Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 320Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 320AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 320AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 320AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 320AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 320AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 320AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 320AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 320AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 320AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 320AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 320AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER** | |  | |
| 321A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 321B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO VOLTEO MARCA FREIGHTLINER** | |  | |
| 322A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 322B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 322C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 322D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 322E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 322F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
| **CAMION PIPA INTERNATIONAL** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 323A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 323C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 323P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 323AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 323AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 323AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 323AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 324A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 324B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 324C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 324O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 324P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 325A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 325B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 326A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 326L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 327A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 327G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 327O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 327P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 327Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 327R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 327S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 327T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 327U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 327V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 327W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 327X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 327Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 328A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 328X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 329A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 329L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 329X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 329AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 330A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 330B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 330C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 330D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 330E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 330F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 330G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 331A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 331B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 331C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 331D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 331E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 331F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 331G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 331H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 331I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 331J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 332A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 332I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 332U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 332X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 332Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 332Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 332AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 332AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 332AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 332AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 332AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 332AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 332AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 332AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 332AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 332AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 332AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 333A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 333B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 334A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 334B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 334C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 334D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 334E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 334F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
|  | | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA INTERNATIONAL** | |  | |
| 335A | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 335B | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **CAMION PIPA KODIAK** | |  | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 336A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 336C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 336P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 336AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 336AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 336AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 336AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 337A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 337B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 337C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 337O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 337P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 338A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 338B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 339A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 339L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 340A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 340G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 340O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 340P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 340Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 340R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 340S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 340T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 340U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 340V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 340W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 340X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 340Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 341A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 341X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 342A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 342L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 342X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 342AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 343A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 343B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 343C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 343D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 343E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 343F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 343G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 344A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 344B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 344C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 344D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 344E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 344F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 344G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 344H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 344I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 344J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 345A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 345I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 345U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 345X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 345Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 345Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 345AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 345AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 345AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 345AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 345AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 345AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 345AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 345AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 345AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 345AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 345AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA KODIAK / CHEVROLETL** | |  | |
| 346A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 346B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 347A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 347B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 347C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 347D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 347E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 347F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
|  | | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA KODIAK / CHEVROLET** | |  | |
| 348A | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 348B | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **CAMION PIPA MERCEDES-BENZ** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 349A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 349C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 349P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 349AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 349AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 349AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 349AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 350A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 350B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 350C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 350O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 350P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 351A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 351B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 352A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 352L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 353A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 353G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 353O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 353P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 353Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 353R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 353S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 353T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 353U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 353V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 353W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 353X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 353Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 354A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 354X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 355A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 355L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 355X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 355AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 356A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 356B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 356C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 356D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 356E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 356F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 356G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 357A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 357B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 357C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 357D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 357E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 357F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 357G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 357H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 357I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 357J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 358A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 358I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 358U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 358X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 358Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 358Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 358AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 358AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 358AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 358AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 358AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 358AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 358AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 358AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 358AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 358AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 358AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 359A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 359B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 360A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 360B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 360C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 360D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 360E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 360F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
|  | | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA MERCEDES-BENZ** | |  | |
| 361A | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 361B | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **CAMION PIPA FREIGHTLINER** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 362A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 362C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 362P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 362AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 362AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 362AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 362AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 363A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 363B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 363C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 363O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 363P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 364A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 364B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 365A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 365L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 366A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 366G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 366O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 366P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 366Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 366R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 366S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 366T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 366U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 366V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 366W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 366X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 366Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 367A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 367X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 368A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 368L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 368X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 368AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 369A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 369B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 369C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 369D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 369E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 369F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 369G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 370A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 370B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 370C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 370D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 370E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 370F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 370G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 370H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 370I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 370J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 371A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 371I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 371U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 371X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 371Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 371Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 371AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 371AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 371AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 371AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 371AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 371AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 371AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 371AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 371AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 371AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 371AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 372A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 372B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 373A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 373B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 373C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 373D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 373E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 373F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
|  | | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA FREIGHTLINER** | |  | |
| 374A | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 374B | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **CAMION PIPA FORD** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA FORD** | |  | |
| 375A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 375C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 375P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 375AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 375AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 375AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 375AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA FORD** | |  | |
| 376A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 376B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 376C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 376O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 376P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA FORD** | |  | |
| 377A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 377B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA FORD** | |  | |
| 378A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 378L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA FORD** | |  | |
| 379A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 379G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 379O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 379P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 379Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 379R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 379S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 379T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 379U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 379V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 379W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 379X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 379Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA FORD** | |  | |
| 380A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 380X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA FORD** | |  | |
| 381A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 381L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 381X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 381AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA FORD** | |  | |
| 382A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 382B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 382C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 382D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 382E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 382F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 382G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA FORD** | |  | |
| 383A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 383B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 383C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 383D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 383E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 383F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 383G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 383H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 383I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 383J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA FORD** | |  | |
| 384A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 384I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 384U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 384X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 384Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 384Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 384AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 384AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 384AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 384AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 384AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 384AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 384AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 384AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 384AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 384AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 384AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA FORD** | |  | |
| 385A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 385B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA FORD** | |  | |
| 386A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 386B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 386C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 386D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 386E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 386F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |
|  | | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA FORD** | |  | |
| 387A | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 387B | | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| **CAMION PIPA DINA** | | | |  | |
|  | | **REPARACION DE MOTOR PARA PIPA DINA** | |  | |
| 388A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388B | | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  | |
| 388C | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388D | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388E | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388F | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388G | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388H | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388I | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388J | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388K | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388L | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388M | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388N | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388Ñ | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388O | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 388P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388Q | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388R | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388S | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388T | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388U | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AE | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AF | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AG | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AH | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AI | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AJ | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AK | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AL | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AM | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AN | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AÑ | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AO | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AP | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AQ | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 388AR | | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR | |  | |
| 388AS | | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL | |  | |
| 388AT | | EMPACAR CABEZA MOTOR | |  | |
| 388AU | | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION | |  | |
|  | | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PIPA DINA** | |  | |
| 389A | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 389B | | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 389C | | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389D | | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389E | | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389F | | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389G | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389H | | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389I | | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389J | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389K | | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389L | | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389M | | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389N | | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389Ñ | | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 389O | | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 389P | | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PIPA DINA** | |  | |
| 390A | | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 390B | | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PIPA DINA** | |  | |
| 391A | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391B | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391C | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391D | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391E | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391F | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391G | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391H | | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391I | | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391J | | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391K | | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 391L | | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PIPA DINA** | |  | |
| 392A | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392B | | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392C | | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392D | | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392E | | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392F | | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 392G | | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392H | | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392I | | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392J | | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392K | | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392L | | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392M | | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392N | | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392Ñ | | MODULO DE ACCESORIOS | |  | |
| 392O | | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 392P | | 1 SERVICIO DE ESCANEO | |  | |
| 392Q | | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 392R | | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES | |  | |
| 392S | | REPARAR ARNES SENSORES | |  | |
| 392T | | CAMBIAR ARNES SENSORES | |  | |
| 392U | | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES | |  | |
| 392V | | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR | |  | |
| 392W | | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES | |  | |
| 392X | | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE | |  | |
| 392Y | | REPARAR LUCES EN GENERAL | |  | |
|  | | **CAMBIO DE SENSORES PARA PIPA DINA** | |  | |
| 393A | | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393B | | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393C | | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393D | | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393E | | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393F | | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393G | | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393H | | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393I | | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393J | | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393K | | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393L | | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393M | | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393N | | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393Ñ | | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393O | | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393P | | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393Q | | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393R | | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393S | | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393T | | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393U | | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393V | | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393W | | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 393X | | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **SERVICIOS VARIOS PARA PIPA DINA** | |  | |
| 394A | | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394B | | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394C | | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394D | | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394E | | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394F | | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394G | | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394H | | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394I | | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394J | | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394K | | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR | |  | |
| 394L | | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394M | | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394N | | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394Ñ | | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394O | | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394P | | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394Q | | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394R | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394S | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394T | | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394U | | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394V | | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394W | | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 394X | | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394Y | | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394Z | | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394AA | | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394AB | | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 394AC | | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PIPA DINA** | |  | |
| 395A | | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 395B | | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 395C | | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA | |  | |
| 395D | | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 395E | | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 395F | | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 395G | | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
|  | | **MANO DE OBRA PARA PIPA DINA** | |  | |
| 396A | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 396B | | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS | |  | |
| 396C | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS | |  | |
| 396D | | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 396E | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS | |  | |
| 396F | | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS | |  | |
| 396G | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS | |  | |
| 396H | | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS | |  | |
| 396I | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS | |  | |
| 396J | | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS | |  | |
|  | | **TREN MOTRIZ PARA PIPA DINA** | |  | |
| 397A | | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397B | | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397C | | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397D | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397E | | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397F | | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397G | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397H | | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 397I | | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397J | | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397K | | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397L | | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397M | | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397N | | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397Ñ | | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397O | | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397P | | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397Q | | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397R | | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397S | | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397T | | 1 REPARACION DE FRENOS ABS | |  | |
| 397U | | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397V | | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397W | | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 397X | | REPARAR YUGO TRANSMISION | |  | |
| 397Y | | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 397Z | | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA | |  | |
| 397AA | | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA | |  | |
| 397AB | | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 397AC | | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL | |  | |
| 397AD | | REPARAR YUGO DIFERENCIAL | |  | |
| 397AE | | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA | |  | |
| 397AF | | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA | |  | |
| 397AG | | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES | |  | |
| 397AH | | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL | |  | |
| 397AI | | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA | |  | |
| 397AJ | | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA | |  | |
| 397AK | | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA | |  | |
|  | | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PIPA DINA** | |  | |
| 398A | | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
| 398B | | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  | |
|  | | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PIPA DINA** | |  | |
| 399A | | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 399B | | CAMBIO DE 2 MUELLES | |  | |
| 399C | | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 399D | | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA | |  | |
| 399E | | CAMBIO DE 1 MUELLE | |  | |
| 399F | | CAMBIO DE PERCHA | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MOTOBOMBA DE AGUA DE PIPA DINA** |  |
| 400A | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA GRANDE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 400B | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE MOTOBOMBA CHICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| **PELICANO FORD F350** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE PELICANO FORD F350** |  |
| 401A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 401B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 401O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 401AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 401AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO PELICANO FORD F350** |  |
| 402A | 1 CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 402B | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402C | 1 CAMBIO DE BOBINA DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BOBINAS DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402E | 1 CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402F | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 402G | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 402H | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402I | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402J | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402K | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402L | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402M | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402N | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402Ñ | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402P | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402Q | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402R | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 402S | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 402T | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PELICANO FORD F350** |  |
| 403A | 1 CAMBIO DE ARO DENTADO DE TORNAMEZA DE GIRO, 1 CAMBIO DE ORBITROL CONTROLADOR DE GIRO, 1 REPARACION DE SOPORTES DE GRUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403B | 1 REPARACION DE TANQUE DE SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403C | REPARACION DE BRAZO, CAMBIO DE PLACAS BUJES Y PERNOS EN GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403D | CAMBIO DE MOTOR AUXILIAR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403E | 1 CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403F | 1 REPARACION DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403G | REPARACION DE MOTOR AUXILIAR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403H | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403I | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403J | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 403K | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 403L | CILINDRO HIDRAULICO DE EZTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 403M | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403N | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403O | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403P | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403T | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403U | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403W | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403Z | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AB | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AC | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AD | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AE | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AF | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AG | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AH | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AI | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AJ | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AK | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AL | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AM | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 403AN | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO PELICANO FORD F350** |  |
| 404A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 404K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA PELICANO FORD F350** |  |
| 405A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 405G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 405P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE PELICANO FORD F350** |  |
| 406A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 406G | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO E CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 406I | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406J | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406K | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406L | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406M | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406N | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406Ñ | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406O | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406P | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 406Q | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA PELICANO FORD F350** |  |
| 407A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 407B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407C | CAMBIO DE PEDAL |  |
| 407D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407E | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407F | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407G | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407H | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407I | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407J | 1 REPARACION DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 407K | 1 CAMBIO DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA PELICANO FORD F350** |  |
| 408A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 408B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 408C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 408D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 408E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 408F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 408G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA PELICANO FORD F350** |  |
| 409A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 409B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 409C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 409D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 409E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 409F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 409G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 409H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 409I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 409J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PELICANO FORD F350** |  |
| 410A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 410B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **PELICANO DODGE RAM** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE PELICANO RAM** |  |
| 411A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 411B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 411O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 411AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 411AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO PELICANO RAM** |  |
| 412A | 1 CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 412B | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412C | 1 CAMBIO DE BOBINA DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BOBINAS DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412E | 1 CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412F | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 412G | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 412H | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412I | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412J | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412K | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412L | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412M | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412N | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412Ñ | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412P | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412Q | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412R | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 412S | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 412T | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PELICANO RAM** |  |
| 413A | 1 CAMBIO DE ARO DENTADO DE TORNAMEZA DE GIRO, 1 CAMBIO DE ORBITROL CONTROLADOR DE GIRO, 1 REPARACION DE SOPORTES DE GRUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413B | 1 REPARACION DE TANQUE DE SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413C | REPARACION DE BRAZO, CAMBIO DE PLACAS BUJES Y PERNOS EN GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413D | CAMBIO DE MOTOR AUXILIAR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413E | 1 CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413F | 1 REPARACION DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413G | REPARACION DE MOTOR AUXILIAR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413H | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413I | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413J | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 413K | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 413L | CILINDRO HIDRAULICO DE EZTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 413M | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413N | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413O | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413P | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413T | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413U | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413W | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413Z | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AB | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AC | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AD | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AE | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AF | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AG | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AH | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AI | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AJ | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AK | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AL | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AM | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 413AN | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO PELICANO RAM** |  |
| 414A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 414K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA PELICANO RAM** |  |
| 415A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 415G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 415P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE PELICANO RAM** |  |
| 416A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 416G | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO E CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 416I | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416J | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416K | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416L | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416M | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416N | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416Ñ | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416O | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416P | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 416Q | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA PELICANO RAM** |  |
| 417A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 417B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417C | CAMBIO DE PEDAL |  |
| 417D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417E | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417F | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417G | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417H | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417I | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417J | 1 REPARACION DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 417K | 1 CAMBIO DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA PELICANO RAM** |  |
| 418A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 418B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 418C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 418D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 418E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 418F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 418G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA PELICANO RAM** |  |
| 419A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 419B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 419C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 419D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 419E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 419F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 419G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 419H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 419I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 419J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PELICANO RAM** |  |
| 420A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 420B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **PELICANO FORD F150** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE PELICANO FORD F150** |  |
| 421A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 421B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 421O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 421AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 421AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO PELICANO FORD F150** |  |
| 422A | 1 CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 422B | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422C | 1 CAMBIO DE BOBINA DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BOBINAS DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422E | 1 CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422F | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 422G | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 422H | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422I | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422J | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422K | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422L | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422M | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422N | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422Ñ | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422P | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422Q | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422R | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 422S | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 422T | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PELICANO FORD F150** |  |
| 423A | 1 CAMBIO DE ARO DENTADO DE TORNAMEZA DE GIRO, 1 CAMBIO DE ORBITROL CONTROLADOR DE GIRO, 1 REPARACION DE SOPORTES DE GRUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423B | 1 REPARACION DE TANQUE DE SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423C | REPARACION DE BRAZO, CAMBIO DE PLACAS BUJES Y PERNOS EN GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423D | CAMBIO DE MOTOR AUXILIAR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423E | 1 CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423F | 1 REPARACION DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423G | REPARACION DE MOTOR AUXILIAR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423H | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, 1 VALVULA REGULADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423I | 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423J | 1 SECCION DE BANCO DE VALVULAS, 1 CARRETE DE BANCO DE VALVULAS. |  |
| 423K | CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 423L | CILINDRO HIDRAULICO DE EZTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 2 GRASERA DE CAMISA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 423M | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423N | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423O | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423P | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423R | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423S | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423T | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423U | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423W | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423X | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423Y | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423Z | 1 CAMBIO ELECTROVALVULA DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AA | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AB | 1 CAMBIO ELECTRO VALVULA DE MANDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AC | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AD | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AE | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AF | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AG | 1 CAMBIO VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AH | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AI | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AJ | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AK | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AL | 1 REPARACION DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AM | 1 REP. MOTOR DE CIRCULO DE GIRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 423AN | 1 CAMBIO DE ORBITROL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO PELICANO FORD F150** |  |
| 424A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 424K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA PELICANO FORD F150** |  |
| 425A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 425G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 425P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE PELICANO FORD F150** |  |
| 426A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 426G | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO E CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 426I | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426J | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426K | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426L | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426M | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426N | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426Ñ | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426O | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426P | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 426Q | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA PELICANO FORD F150** |  |
| 427A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 427B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427C | CAMBIO DE PEDAL |  |
| 427D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427E | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427F | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427G | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427H | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427I | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427J | 1 REPARACION DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 427K | 1 CAMBIO DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA PELICANO FORD F150** |  |
| 428A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 428B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 428C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 428D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 428E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 428F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 428G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA PELICANO FORD F150** |  |
| 429A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 429B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 429C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 429D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 429E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 429F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 429G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 429H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 429I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 429J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PELICANO FORD F150** |  |
| 430A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 430B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **PELICANO KODIAK / CHEVROLET** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 431A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 431B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 431O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 431AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 431AQ | CAMBIAR 6 CAMISAS DE CILINDRO |  |
| 431AR | REPARACION CABEZA DE MOTOR |  |
| 431AS | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 432A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 432B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 432C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 432O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 432P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 433A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 433D | 1 REPARACION CILINDRO DE BRAZO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433E | 1 REPARACION CILINDRO ESTABILIZADOR, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 433AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 434A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 434M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 435A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 435G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 435P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 435Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 435R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 435S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 435T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 435U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 435V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 435W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 435X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 435Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 435Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
| 435AA | REPARAR MODULO LUCES |  |
| 435AB | CAMBIAR MODULO LUCES |  |
| 435AC | CAMBIAR MODULO INYECTORES |  |
| 435AD | CAMBIAR MODULO MOTOR |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 436A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 436AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 437A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 437B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 437C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 437D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 437G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 437I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 437L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437M | 1 CAMBIO RADIADOR RECONSTRUIDO, 1MANO DE OBRA |  |
| 437N | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437Ñ | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437O | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437P | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437Q | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437R | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437S | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437T | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437U | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437X | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437Y | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437Z | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AA | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 437AB | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AC | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AD | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 437AE | 1 CAMBIO SENSOR RIEL DE ACEITE DE MOTOR, 1 MAN ODE OBRA |  |
| 437AF | 1 CAMBIO DE MODULO DE INYECTORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 437AG | 1 CAMBIO DE MODULO DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AH | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AI | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 437AJ | 1 CAMBIO BOMBA DIRECCCION HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 437AK | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 438A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 438B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 438C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 438D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 438E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 438F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 438G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 439A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 439B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 439C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 439D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 439E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 439F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 439G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 439H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 439I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 439J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA PELICANO KODIAK** |  |
| 440A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 440G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 440I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 440U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 440X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 440Y | CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION |  |
| 440Z | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 440AA | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 440AB | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 440AC | REPARAR BARRA DIRECCION |  |
| 440AD | CAMBIAR BARRA DIRECCION |  |
| 440AE | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 440AF | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 440AG | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 440AH | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 440AI | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 440AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 440AK | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PELICANO KODIAK** |  |
| 441A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 441B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PELICANO KODIAK** |  |
| 442A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 442B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 442C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 442D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 442E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 442F | CAMBIO DE PERCHA |  |
| **CAMION COMPACTADOR DE BASURA DODGE** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA RECOLECTOR DE BASURA DODGE** |  |
| 443A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 443B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 443O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 443AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 443AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA RECOLECTOR DE BASURA DODGE** |  |
| 444A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 444B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 444C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 444O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 444P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA RECOLECTOR DE BASURA DODGE** |  |
| 445A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 445D | 1 REPARACION DE CILINDRO GENERAL, 1 KIT DE SELLOS , 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445E | 1 REPARACION DE CILINDRO COMPACTADOR DE BASURA, 1 KIT DE SELLOS , 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 445AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA RECOLECTOR DE BASURA DODGE** |  |
| 446A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 446M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA RECOLECTOR DE BASURA DODGE** |  |
| 447A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 447G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 447P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 447Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 447R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 447S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 447T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 447U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 447V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 447W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 447X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 447Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 447Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA BASURA DODGE** |  |
| 448A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 448AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA BASURA DODGE** |  |
| 449A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 449B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 449C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 449D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 449G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 449I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 449L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 449AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 449AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA BASURA DODGE** |  |
| 450A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 450B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 450C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 450D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 450E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 450F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 450G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA BASURA DODGE** |  |
| 451A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 451B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 451C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 451D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 451E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 451F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 451G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 451H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 451I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 451J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA BASURA DODGE** |  |
| 452A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 452G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 452I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 452U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 452X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 452Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 452Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 452AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 452AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 452AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 452AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 452AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 452AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 452AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 452AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 452AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 452AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 452AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE BASURA DODGE** |  |
| 453A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 453B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO BASURA DODGE** |  |
| 454A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 454B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 454C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 454D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 454E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 454F | CAMBIO DE PERCHA |  |
| **CAMION COMPACTADOR DE BASURA INTERNATIONAL** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA RECOLECTOR DE INTERNATIONAL** |  |
| 455B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 455C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 455P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 455AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 455AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 456A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 456B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 456C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 456O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 456P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 457A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 457D | 1 REPARACION DE CILINDRO GENERAL, 1 KIT DE SELLOS , 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457E | 1 REPARACION DE CILINDRO COMPACTADOR DE BASURA, 1 KIT DE SELLOS , 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO DE VASTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 457AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 458A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 458M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 459A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 459G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 459P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 459Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 459R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 459S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 459T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 459U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 459V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 459W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 459X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 459Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 459Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 460A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 460AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 461A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 461B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 461C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 461D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 461G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 461I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 461L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 461AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 461AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 462A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 462B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 462C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 462D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 462E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 462F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 462G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 463A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 463B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 463C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 463D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 463E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 463F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 463G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 463H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 463I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 463J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 464A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 464G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 464I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 464U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 464X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 464Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 464Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 464AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 464AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 464AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 464AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 464AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 464AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 464AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 464AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 464AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 464AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 464AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 465A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 465B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO BASURA INTERNATIONAL** |  |
| 466A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 466B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 466C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 466D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 466E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 466F | CAMBIO DE PERCHA |  |
| 466G | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 466H | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
| 466I | CAMBIAR RETEN DIFERENCIAL |  |
| 466J | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL |  |
| **MARTILLOS HIDRAULICOS** | |  |
|  | **REPARACION DE MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA** |  |
| 467A | 1 REPARACION GENERAL DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 467B | 1 CARGA DE NITROGENO DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 467C | 1 JUEGO DE BUJES, JUEGO DE PERNOS, 1 INSTALACION DE MARTILLO, 1 CAMBIO DE MANGUERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 467D | 1 CAMBIO DE PICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 467E | 1 CAMBIO DE CUERPO DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA** |  |
| 468A | 1 REPARACION GENERAL DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 468B | 1 CARGA DE NITROGENO DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 468C | 1 JUEGO DE BUJES, JUEGO DE PERNOS, 1 INSTALACION DE MARTILLO, 1 CAMBIO DE MANGUERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 468D | 1 CAMBIO DE PICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 468E | 1 CAMBIO DE CUERPO DE MARTILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MANITA DE CHANGO JHON DEERE / ACOPLAMIENTO PARA MINICARGADOR** | |  |
|  | **REPARACION GENERAL PARA MANITA DE CHANGO JHON DEERE (EQUIPO RETRO ADAPTACION MINICARGADOR)** |  |
| 469A | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469B | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469C | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469D | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469E | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469F | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469G | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469H | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469I | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469J | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469K | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469L | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469M | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469N | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469Ñ | 1 TUBO DE HIDRAULICO CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469O | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469P | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469Q | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469R | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO SWING/GIRO: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469S | REPARACION CILINDRO HIDRAULICO DE ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS 1 HONEADO DE CAMISA 1 PULIDO DE VASTAGO 2 GRASERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 469T | COMPLEMENTO DE CILINDRO CAMBIO DE CAMISA Y PISTON: 1 CAMBIO CAMISA, 1 CAMBIO PISTON |  |
| 469U | COMPLEMENTE DE CILINDRO CAMBIO DE VASTAGO Y TAPA: 1 CAMBIO VASTAGO , 1 CAMBIO TAPA |  |
| 469V | REPARACION DE SISTEMA DE BANCO DE VALVULAS TRASERO: 1 REPARACION DE BANCO DE VALVULA 1 MANO DE OBRA |  |
| 469W | COMPLEMENTO DE BANCO DE VALVULAS (SECCION DE BANCO: 1 SECCION DE BANCO 1 CARRETE DE BANCO |  |
| **CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 470A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 470C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 470P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 470AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 470AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 470AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 470AT | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 470AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 471A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 471B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 471C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 471O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 471P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 472A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 472D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472X | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 472AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 473A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 473M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 474A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 474G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 474P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 474Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 474R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 474S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 474T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 474U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 474V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 474W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 474X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 474Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE |  |
| 474Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 475A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 475AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 476A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 476B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 476C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 476D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 476G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 476I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 476L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 476AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 476AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 477A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 477B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 477C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 477D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 477E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 477F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 477G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 478A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 478B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 478C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 478D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 478E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 478F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 478G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 478H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 478I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 478J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 479A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 479G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 479I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 479U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 479X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 479Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 479Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 479AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 479AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 479AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 479AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 479AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 479AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 479AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 479AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 479AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 479AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 479AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 480A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 480B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 481A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 481B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 481C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 481D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 481E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 481F | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION PARA EQUIPO CAMION DE DESASOLVE VAC-ON** |  |
| 482A | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDROSTATICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 482B | 1 REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDROSTATICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482C | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 482D | 1 MANGUERA COLOR NARANJA DE 2500 LBS DE 1" X 400 FT, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482E | 1 REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482F | 1 BANDA DOBLE DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482G | 1 COPLE DE FLECHA DE BOMBA HIDROSTATICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482H | 1 JUEGO CRUCETAS DE FLECHA DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482I | 1 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482J | 1 CODO GIRATORIO 1 1/4" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 482K | 1 MANGUERA COLOR AZUL DE 3000 LBS DE PRESION DE 1" X 400 FT, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482L | 1 BOQUILLA SANITARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482M | 1 BOQUILLA DE PENETRACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482N | 1 BOQUILLA ARENERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482Ñ | 1 JOY STICK STICH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482O | 1 SWITCH DE IGNICION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482P | 1 REPARACION DE CONTROL DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482Q | 1 SWITCH DE COLA DE RATA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482R | 1 MANOMETRO DE PRESION DE 5000 PSI, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482S | 1 MANOMETRO DE PRESION DE 10000 PSI, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482T | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 482U | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/2", 1 MANO DE OBRA |  |
| 482V | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482W | 1 MANGUERA DE SUCCION DE 8" X 72 KANAFLEX O DE NEOPRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482X | 1 CODO DE PLUMA DE SUCCION, 1MANO DE OBRA |  |
| 482Y | 1 CAMBIO DE BOMBA TRIPLEX, 1MANO DE OBRA |  |
| 482Z | 1 REPARACION DE BOMBA TRIPLEX DE ALTA PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AA | 1 BANDA TRIPLE DE IMPULSO DE BOMBA TRIPLEX, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AB | 1 VALVULA DE DOS VIAS DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AC | 1 VALVULA DE UNA VIA DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AD | 1 REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE TURBINAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AE | 1 CPLE FLEXIBLE IMPULSOR DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AF | 1 CHUMACERA DE PARED DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AG | 1 CHUMACERA DE PISO DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AH | 1 FLECHA DE TURBINA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AI | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE TURBINAS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 482AJ | 1 BALACNEO DE TURBINA, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AK | 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LEVANTE DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AL | 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE COMPUERTA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AM | REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AN | 1 HULE SELLO DE PUERTA TRASERA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AÑ | 1 TANQUE DE AGUA DE BOMBA DE ALTA PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AO | 1 REPARACION DE MANIFULL HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AP | 1 CONTROL DE BOBINAS DE MANIFULL HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AQ | 1 ESPREA DE AUTOLAVADO DE TANQUE DE DESPERDICIOS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AR | 1 CANASTILLA CEDAZO DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AS | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AT | 1 MICOSWITCH DE FLOTADOR DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AU | MIRILLA DE NIVEL DE TANQUE DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AV | 1 MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AW | MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA TRIPLEX, 1 MANO DE OBRA |  |
| 482AX | 1 FOCO BUSCADOR, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AY | 1 REPARACION DE MANIFULL DE CARRETE, 1MANO DE OBRA |  |
| 482AZ | 1 MASTER SWITCH DE PRESION DE AIRE, 1MANO DE OBRA |  |
| 482BA | 1 HULE SELLO DE ASIENTO DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| **CAMION DE DESASOLVE VACTOR** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 483A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR, 1 MOTOR DIESEL, 1 KIT DE ACCESORIOS, MARCHA, TURBO, ALTERNADOR, COMPUTADORA, INSTALACION Y PROGRAMACION DE EQUIPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483B | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 483C | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483D | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483E | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483F | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483G | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483H | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483I | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483J | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483K | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483L | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483M | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483N | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483Ñ | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483O | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 483P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483Q | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483R | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483S | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483T | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483U | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AE | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AF | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 483AG | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AH | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AI | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AJ | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AK | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AL | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AM | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AN | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AÑ | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AO | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AP | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AQ | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 483AR | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 483AS | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 483AT | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 483AU | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 484A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 484B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 484C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 484O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 484P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 485A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 485D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 485AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 486A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 486M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 487A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 487G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 487P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 487Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 487R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 487S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 487T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 487U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 487V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 487W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 487X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 487Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE |  |
| 487Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 488A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 488AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 489A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 489B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 489C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 489D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 489G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 489I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 489L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 489AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 489AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 490A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 490B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 490C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 490D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 490E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 490F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 490G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 491A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 491B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 491C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 491D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 491E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 491F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 491G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 491H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 491I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 491J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 492A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 492G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 492I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 492U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 492X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 492Y | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 492Z | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 492AA | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 492AB | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 492AC | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 492AD | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 492AE | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 492AF | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 492AG | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 492AH | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 492AI | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 492AJ | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 492AK | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 493A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 493B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 494A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 494B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 494C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 494D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 494E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 494F | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION PARA EQUIPO CAMION DE DESASOLVE VACTOR** |  |
| 495A | 1 REPARACION DE TOMA DE FUERZA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495B | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495C | 1 REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495D | 1 MANGUERA COLOR NARANJA DE 2500 LBS DE 1" X 400 FT, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495E | 1 BANDA DOBLE DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495F | 1 FLECHA DE BOMBA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495G | 1 COPLE DE FLECHA DE BOMBA HIDROSTATICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495H | 1 JUEGO CRUCETAS DE FLECHA DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495I | 1 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495J | 1 CODO GIRATORIO 1 " , 1 MANO DE OBRA |  |
| 495K | 1 MANGUERA COLOR AZUL DE 3000 LBS DE PRESION DE 1" X 400 FT, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495L | 1 BOQUILLA SANITARIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495M | 1 BOQUILLA DE PENETRACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495N | 1 BOQUILLA ARENERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495Ñ | 1 JOY STICK STICH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495O | 1 SWITCH DE IGNICION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495P | 1 REPARACION DE CONTROL DE PLUMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495Q | 1 SWITCH DE COLA DE RATA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495R | 1 MANOMETRO DE PRESION DE 5000 PSI, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495S | 1 MANOMETRO DE PRESION DE 10000 PSI, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495T | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 495U | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/2", 1 MANO DE OBRA |  |
| 495V | 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495W | 1 MANGUERA DE SUCCION DE 8" X 72 KANAFLEX O DE NEOPRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495X | 1 CODO DE PLUMA DE SUCCION, 1MANO DE OBRA |  |
| 495Y | 1 REPARACION DE BOMBA RHODDER, 1MANO DE OBRA |  |
| 495Z | 1 REPARACION DE BOMBA TRIPLEX DE ALTA PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AA | 1 BANDA TRIPLE DE IMPULSO DE BOMBA TRIPLEX, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AB | 1 VALVULA DE DOS VIAS DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AC | 1 VALVULA DE UNA VIA DE 1", 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AD | 1 REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE TURBINAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AE | 1 CPLE FLEXIBLE IMPULSOR DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AF | 1 CHUMACERA DE PARED DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AG | 1 CHUMACERA DE PISO DE TURBINAS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AH | 1 FLECHA DE TURBINA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AI | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE TURBINAS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 495AJ | 1 BALACNEO DE TURBINA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AK | 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LEVANTE DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AL | 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE COMPUERTA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AM | REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PUERTA TRASERA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AN | 1 HULE SELLO DE PUERTA TRASERA DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AÑ | 1 TANQUE DE AGUA DE BOMBA DE ALTA PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AO | 1 REPARACION DE MANIFULL HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AP | 1 CONTROL DE BOBINAS DE MANIFULL HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AQ | 1 ESPREA DE AUTOLAVADO DE TANQUE DE DESPERDICIOS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AR | 1 CANASTILLA CEDAZO DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AS | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AT | 1 MICOSWITCH DE FLOTADOR DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AU | MIRILLA DE NIVEL DE TANQUE DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AV | 1 MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AW | MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE DE BOMBA TRIPLEX, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495AX | 1 FOCO BUSCADOR, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AY | 1 REPARACION DE MANIFULL DE CARRETE, 1MANO DE OBRA |  |
| 495AZ | 1 MASTER SWITCH DE PRESION DE AIRE, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BA | 1 HULE SELLO DE ASIENTO DE TANQUE DE DESPERDICIOS, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BB | 1 PAPALOTE DE SUCCION, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BC | 1 VARILLA DE SENSOR DE BOMBA RHODDER, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BD | 1 DADO DE PUERTA TRASERA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BE | 1 PERNO PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495BF | 1 CICLON , 1 MANO DE OBRA |  |
| 495BG | 1 SENSOR DE PROXIMIDAD DE BOMBA RHODEER, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BH | 1 RELEEVADOR DE BOMBA RHODER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 495BI | 1 VALVULA SELECTORA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BJ | 1 REPARACION TRANSMISION COTA DE TURBINA, 1MANO DE OBRA |  |
| 495BK | CONTROL DE BOBINAS DE MANIFULL, 1MANO DE OBRA |  |
| **MOTOBOMBA VALSI 10"** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 496A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 496B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 496O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 496AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 496AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 498A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 498B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 498C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 498D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION(BOMBEO) DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 499A | 1 SELLO DE ESPEJO, 1 BUJE DE FLECHA, 1 FLECHA, 1 KIT DE SELLOS, 1 CAMBIO DE VALVULA CHECK, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 REPARACION DE CARCASA (HOUSING) 1 MANO DE OBRA. |  |
| 499B | 1 SELLO ESPEJO, 1 BUJE, 1 KIT DE SELLOS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 499C | 1 VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499D | 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499E | 1 REPARACION DE HAUSING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499F | 1 CAMBIO DE CODO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499G | 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO MACHO, 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO HEMBRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499H | 1 MANGUERA DE SUCCION 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499I | 1 MANGUERA DE RETORNO 50 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499J | 1 MANGUERA DE RETORNO 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499K | 1 ABRAZADERA DE TORNILLO PARA TUBERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 499L | 1 CAMBIO DE PICHANCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 500A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 500K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 500L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 501A | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 501B | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 501C | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 502A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 502B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 502C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 502D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 502E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 503A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 503B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 503C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MOTOBOMBA VALSI 6"** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 504A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 504B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 504O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 504AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 504AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 506A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 506B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 506C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 506D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION(BOMBEO) DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 507A | 1 SELLO DE ESPEJO, 1 BUJE DE FLECHA, 1 FLECHA, 1 KIT DE SELLOS, 1 CAMBIO DE VALVULA CHECK, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 REPARACION DE CARCASA (HOUSING) 1 MANO DE OBRA. |  |
| 507B | 1 SELLO ESPEJO, 1 BUJE, 1 KIT DE SELLOS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 507C | 1 VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507D | 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507E | 1 REPARACION DE HAUSING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507F | 1 CAMBIO DE CODO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507G | 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO MACHO, 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO HEMBRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507H | 1 MANGUERA DE SUCCION 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507I | 1 MANGUERA DE RETORNO 50 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507J | 1 MANGUERA DE RETORNO 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507K | 1 ABRAZADERA DE TORNILLO PARA TUBERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 507L | 1 CAMBIO DE PICHANCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 508A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 508K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 508L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 509A | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 509B | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 509C | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 510A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 510B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 510C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 510D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 510E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 511A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 511B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 511C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MOTOBOMBA BARNES 4"** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 512A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 512B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 512O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 512AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 512AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 514A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 514B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 514C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 514D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION(BOMBEO) DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 515A | 1 SELLO DE ESPEJO, 1 BUJE DE FLECHA, 1 FLECHA, 1 KIT DE SELLOS, 1 CAMBIO DE VALVULA CHECK, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 REPARACION DE CARCASA (HOUSING) 1 MANO DE OBRA. |  |
| 515B | 1 SELLO ESPEJO, 1 BUJE, 1 KIT DE SELLOS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 515C | 1 VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515D | 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515E | 1 REPARACION DE HAUSING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515F | 1 CAMBIO DE CODO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515G | 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO MACHO, 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO HEMBRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515H | 1 MANGUERA DE SUCCION 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515I | 1 MANGUERA DE RETORNO 50 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515J | 1 MANGUERA DE RETORNO 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515K | 1 ABRAZADERA DE TORNILLO PARA TUBERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 515L | 1 CAMBIO DE PICHANCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 516A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 516K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 516L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 517A | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 517B | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 517C | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 518A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 518B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 518C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 518D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 518E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 519A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 519B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 519C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| **MOTOBOMBA BARNES 8"** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 520A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 520B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 520O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 520AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 520AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 522A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 522B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 522C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 522D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE EQUIPO DE SUCCION(BOMBEO) DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 523A | 1 SELLO DE ESPEJO, 1 BUJE DE FLECHA, 1 FLECHA, 1 KIT DE SELLOS, 1 CAMBIO DE VALVULA CHECK, 1 JUEGO DE TORNILLERIA, 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 REPARACION DE CARCASA (HOUSING) 1 MANO DE OBRA. |  |
| 523B | 1 SELLO ESPEJO, 1 BUJE, 1 KIT DE SELLOS ,1 MANO DE OBRA |  |
| 523C | 1 VALVULA CHECK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523D | 1 CAMBIO DE IMPULSOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523E | 1 REPARACION DE HAUSING, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523F | 1 CAMBIO DE CODO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523G | 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO MACHO, 1 CAMBIO DE COPLE RAPIDO HEMBRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523H | 1 MANGUERA DE SUCCION 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523I | 1 MANGUERA DE RETORNO 50 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523J | 1 MANGUERA DE RETORNO 10 METROS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523K | 1 ABRAZADERA DE TORNILLO PARA TUBERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 523L | 1 CAMBIO DE PICHANCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 524A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 524K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 524L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 525A | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 525B | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 525C | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 526A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 526B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 526C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 526D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 526E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOBOMBA VALSI** |  |
| 527A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 527B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 527C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| **GENERADOR DE ENERGIA VALSI** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR DE ENERGIA VALSI** |  |
| 528A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 528B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 528O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 528AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 528AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA VALSI** |  |
| 530A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 530B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 530C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 530D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA** |  |
| 531A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 531B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531F | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531G | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531H | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531I | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 531J | 30 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X2 CALIBRE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA** |  |
| 532A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 532B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 532C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA** |  |
| 533A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 533K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 533L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
| **CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 534A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 534B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 534O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 534AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 534AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 535A | 1 CAMBIO DE CABLES DE BUJIA, 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 535B | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BUJIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535C | 1 CAMBIO DE BOBINA DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535D | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BOBINAS DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535E | 1 CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535F | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 535G | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 535H | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535I | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535J | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535K | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535L | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535M | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535N | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535Ñ | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535P | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535Q | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535R | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 535S | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 535T | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 536A | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 536B | 1 CAMBIO DE PISTOLA (BOMBA SURTIDORA) 1 MANO DE OBRA |  |
| 536C | 1 CAMBIO DE MANGUERA CARRETE, 1MANO DE OBRA |  |
| 536D | 1 CAMBIO DE INDICADOR DE LITROS DE COMBUSTIBLE SURTIDO, 1MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA EQUIPO CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 537A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537H | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537I | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537J | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 537K | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 538B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538C | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538D | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538E | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538F | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538G | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 538H | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538I | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538J | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538K | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538L | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538M | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538N | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538Ñ | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538O | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 538Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 539A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 539G | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO E CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 539I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 539J | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 539K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 539L | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 539M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 539N | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 539Ñ | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 539O | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 539P | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539Q | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539S | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539T | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539U | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539V | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539W | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539X | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539Y | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539Z | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AA | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AB | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE TUBO ALIMENTADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AC | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE FILTRO DE SECADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AD | REPARACION DE TRANSMISION :1 KIT DE SELLOS, 1 KIT DE DISCO DE PASTA, KIT DE DISCO FRICCION , 1 KIT DE BALEROS, 6 CUBETA ACEITE, 1 KIT REPARACION DE BANCO DE VALVULAS TRANSMISION , 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AE | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AF | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AG | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 539AH | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 539AI | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 540A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 540B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540C | CAMBIO DE PEDAL |  |
| 540D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540E | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540G | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540H | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540I | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540J | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540K | 1 REPARACION DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 540L | 1 CAMBIO DE CANASTILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 541A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 541B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 541C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 541D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 541E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 541F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 541G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 542A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 542B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 542C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 542D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 542E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 542F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 542G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 542H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 542I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 542J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMION DODGE RAM SURTIDOR DE COMBUSTIBLE** |  |
| 543A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 543B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **LUMINARIA MULTIEQUIP** | |  |
|  | **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR LUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 544A | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 544B | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544C | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544D | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544E | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544F | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544G | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544H | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544I | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544J | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544K | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544L | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544M | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544N | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 544Ñ | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544P | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544Q | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544R | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544S | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544T | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544U | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544V | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544W | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544X | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544Z | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AA | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AB | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AC | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AD | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 544AE | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AF | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AG | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AH | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AI | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AJ | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AK | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AL | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AM | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AN | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AÑ | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 544AO | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO RECTIFICADO A EQUIPO LUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 545A | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO LUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 546A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 546B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 546C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 546D | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 546E | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA ELECTRICO A LUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 547A | 1 CAMBIO DE FOCO ( BALASTASTRA) DE LAMPARA LUMINARIA, 1MANO DE OBRA |  |
| 547B | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA |  |
| 547C | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547D | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547E | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547G | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547H | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547I | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 547J | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DELUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 548A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 548B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 548C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SISTEMA DE RODAJE DE GENERADOR DE LUMINARIA MULTIEQUIP** |  |
| 549A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 549K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA |  |
| 549L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA |  |
| **CAMION BARREDORA INTERNATIONAL** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 550A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 550B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 550O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 550AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 550AQ | CAMBIAR 6 CAMISAS DE CILINDRO |  |
| 550AR | REPARACION CABEZA DE MOTOR |  |
| 550AS | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 550AT | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 550AU | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 550AV | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 551A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 551B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 551C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 551O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 551P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 552A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 552D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 552AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 553A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 553M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 554A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 554G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 554P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 554Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 554R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 554S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 554T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 554U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 554V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 554W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 554X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 554Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 554Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
| 554AA | REPARAR MODULO LUCES |  |
| 554AB | CAMBIAR MODULO LUCES |  |
| 554AC | CAMBIAR MODULO INYECTORES |  |
| 554AD | CAMBIAR MODULO MOTOR |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 555A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 555AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 556A | 1 SUUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE CEPILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556B | 1 REPARACION DE OBBITROL DE CEPILLO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556C | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 556D | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 556E | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 556F | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556G | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556H | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 556I | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556J | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 556K | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556L | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556M | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 556N | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556Ñ | 1 CAMBIO RADIADOR RECONSTRUIDO, 1MANO DE OBRA |  |
| 556O | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556P | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556Q | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556R | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556S | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556T | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556U | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556V | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556W | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556X | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556Y | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556Z | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AA | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AB | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AC | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 556AD | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AE | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AF | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 556AG | 1 CAMBIO SENSOR RIEL DE ACEITE DE MOTOR, 1 MAN ODE OBRA |  |
| 556AH | 1 CAMBIO DE MODULO DE INYECTORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 556AI | 1 CAMBIO DE MODULO DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AJ | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AK | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 556AL | 1 CAMBIO BOMBA DIRECCCION HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 556AM | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 557A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 557B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 557C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 557D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 557E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 557F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 557G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 558A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 558B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 558C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 558D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 558E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 558F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 558G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 558H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 558I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 558J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 559A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 559G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 559I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 559U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 559X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 559Y | CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION |  |
| 559Z | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 559AA | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 559AB | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 559AC | REPARAR BARRA DIRECCION |  |
| 559AD | CAMBIAR BARRA DIRECCION |  |
| 559AE | REPARACION DIFERENCIAL |  |
| 559AF | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 559AG | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 559AH | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 559AI | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 559AJ | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 559AK | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 559AL | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 559AM | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 559AN | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 559AÑ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
| 559AO | CAMBIAR RETEN DIFERENCIAL |  |
| 559AP | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 560A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 560B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO BARREDORA INTERNATIONAL** |  |
| 561A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 561B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 561C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 561D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 561E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 561F | CAMBIO DE PERCHA |  |
| **TRACTOCAMION FREIGHTLINER** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 562A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 562B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 562O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 562AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 562AQ | CAMBIAR 6 CAMISAS DE CILINDRO |  |
| 562AR | REPARACION CABEZA DE MOTOR |  |
| 562AS | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 562AT | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 562AU | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 562AV | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 563A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 563B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 563C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 563O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 563P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 564A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 564D | 1 REPARACION CILINDRO TELESCOPICO, 5 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564E | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564F | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564G | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564H | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564I | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564J | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564K | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564L | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564M | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564N | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564O | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564Q | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564T | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564U | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564V | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564W | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564X | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564Y | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564Z | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 564AA | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 565A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 565M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 566A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 566G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 566P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 566Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 566R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 566S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 566T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 566U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 566V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 566W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 566X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 566Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 566Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
| 566AA | REPARAR MODULO LUCES |  |
| 566AB | CAMBIAR MODULO LUCES |  |
| 566AC | CAMBIAR MODULO INYECTORES |  |
| 566AD | CAMBIAR MODULO MOTOR |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 567A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 567AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 568A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 568B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 568C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 568D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 568G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 568I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 568L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568M | 1 CAMBIO RADIADOR RECONSTRUIDO, 1MANO DE OBRA |  |
| 568N | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568Ñ | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568O | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568P | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568Q | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568R | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568S | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568T | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568U | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568X | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568Y | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568Z | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AA | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 568AB | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AC | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AD | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 568AE | 1 CAMBIO SENSOR RIEL DE ACEITE DE MOTOR, 1 MAN ODE OBRA |  |
| 568AF | 1 CAMBIO DE MODULO DE INYECTORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 568AG | 1 CAMBIO DE MODULO DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AH | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AI | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 568AJ | 1 CAMBIO BOMBA DIRECCCION HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 568AK | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 569A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 569B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 569C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 569D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 569E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 569F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 569G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 570A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 570B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 570C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 570D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 570E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 570F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 570G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 570H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 570I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 570J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 571A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571D | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 571G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 571I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 571U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 571X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 571Y | CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION |  |
| 571Z | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 571AA | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 571AB | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 571AC | REPARAR BARRA DIRECCION |  |
| 571AD | CAMBIAR BARRA DIRECCION |  |
| 571AE | REPARACION DIFERENCIAL |  |
| 571AF | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 571AG | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 571AH | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 571AI | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 571AJ | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 571AK | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 571AL | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 571AM | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 571AN | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 571AÑ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
| 571AO | CAMBIAR RETEN DIFERENCIAL |  |
| 571AP | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 572A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 572B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO TRACTOCAMION FREIGHTLINER** |  |
| 573A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 573B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 573C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 573D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 573E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 573F | CAMBIO DE PERCHA |  |
| **PLATAFORMA LOWBOY** | |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO PLATAFORMA LOWBOY** |  |
| 574A | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 574B | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574C | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574D | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 574E | CAMBIO DE PERCHA |  |
| 574F | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS, 4 RECTIFICADO DE TAMBOR, 4 JUEGO RESORTES, 4 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 2 ROTOCHAMBERS DEL , 2 ROTOCHAMER TRAS, 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 CAMBIO DE VALVULA, 2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS, 4 JUEGO DE BALEROS TRASEROS, 2 RETENES RUEDAS DELANTERAS, 4 RETENES RUEDAS TRASERAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574G | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574H | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 574I | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574J | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 574K | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574L | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574M | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574N | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574Ñ | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574O | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574P | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574Q | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574S | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 574T | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574U | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574V | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 574W | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 574X | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 574Y | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 574Z | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 574AA | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 574AB | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 574AC | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
| 574AD | CAMBIAR RETEN DIFERENCIAL |  |
| 574AE | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA PLATAFORMA LOWBOY** |  |
| 575A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 575B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 575C | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 575D | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 575E | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 575F | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 575G | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 575H | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULCO PLATAFORMA LOWBOY** |  |
| 576A | 1 REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 576B | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 576C | 1 REPARACION DE MOTOR AUXILIAR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 576D | 1 CAMBIO 1 MOTOR AUXILILAR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 576E | 1 CAMBIO DE MANGUERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 576F | 1 CAMBIO CONEXIÓN, 1 MANO DE OBRA |  |
| **CARRO BOMBA DE BOMBEROS TIPO ESPARTAN** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 577A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 577B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 577O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 577AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 577AQ | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 577AR | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 577AS | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 577AT | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 578A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 578B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 578C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 578O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 578P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 579A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 579D | 1 REPARACION CILINDRO DE CABINA, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579E | 1 REPARACION CILINDRO DIRECCION, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 579AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 580A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 580M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 581A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 581G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 581P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 581Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 581R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 581S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 581T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 581U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 581V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 581W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 581X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 581Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE |  |
| 581Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 582A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 582AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 583A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 583B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 583C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 583D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 583G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 583I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 583L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 583AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 583AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 584A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 584B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 584C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 584D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 584E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 584F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 584G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 585A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 585B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 585C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 585D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 585E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 585F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 585G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 585H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 585I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 585J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 586A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586D | 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586E | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 586F | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 586H | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586I | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586J | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586K | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586L | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586M | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586N | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586Ñ | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586O | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586P | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586Q | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586R | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586S | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 586T | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586U | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586V | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 586W | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 586X | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 586Y | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 586Z | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 586AA | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 586AB | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 586AC | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 586AD | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 586AE | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 586AF | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 586AG | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 586AH | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 586AI | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 586AJ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 587A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 587B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 588A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 588B | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE CABINA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 588C | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 588D | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 588E | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 588F | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 588G | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPO CAMION TIPO ESPARTAN** |  |
| 589A | 1 REPARACION DE BOMBA DE SUCCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 589B | 1 REPARACION DE BOMBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 589C | 1 COPLE, 1 MANOP DE OBRA |  |
| 589D | 1 CODO 90 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 589E | 1 CODO 45 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 589F | 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION A PANEL CONTROLADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 589G | 1 CHICOTE MANUAL DE ACELERACION ,1 MANO DE OBRA |  |
| **CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 590A | 1 REPARACION DE MOTOR, QUE INCLUYE, MEDIA REPARACION, PISTONES, ANILLOS, METALES, CARTERA DE EMPAQUES. |  |
| 590B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 590O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 590AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 590AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 591A | 1 CAMBIO DE BOBINA DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591B | 1 CAMBIO DE JUEGO DE BOBINAS DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591C | 1 CAMBIO DE GARGANTA DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591D | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 591E | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591F | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 591G | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591H | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591I | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591J | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591K | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591L | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591M | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591N | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591O | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591P | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591Q | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 591R | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 591S | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 592A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592G | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592H | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 592I | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO A SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION TIPO ORQUESTA SURTIDOR DE DIESEL** |  |
| 593A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 593G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593O | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 593P | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
|  | **REPARACION DE TREN MOTRIZ DE CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 594A | 1 CAMBIO DE CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 REPARACION DE YUGO, 1 CAMBIO DE RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594B | 1 CARDAN, 2 CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594C | 1 CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594D | 1 CRUCETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594E | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594F | 1 RETEN DE TRANSMISION,1 MANO DE OBRA |  |
| 594G | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO E CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594H | 1 REPARACION DE CLUTCH |  |
| 594I | 1 REPARACION DE TURBINA |  |
| 594J | 1 REPARACION DE BANCOS DE TRANSMISION |  |
| 594K | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE BOMBA DE TRANSMISION |  |
| 594L | 1 CAMBIO DE MANGUERA DE RETORNO DE TRANSMISION |  |
| 594M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACEITE |  |
| 594N | 1 CHICOTE DE BANCOS |  |
| 594Ñ | 1 VALVULA DE BANCOS |  |
| 594O | 1 CARRETE DE BANCOS |  |
| 594P | REPARACION DE FRENOS 1 CAMBIO DE PURGA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594Q | 1 CAMBIO DE ELECTRO VALVULA DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594R | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE PULMON, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594S | 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594T | 1 REPARACION GENERAL DE TRABA 4X4, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594U | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594V | REPARACION DE FRENOS : 1 CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594W | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION DE BOMBAS DE PEDALES DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594X | REPARACION DE FRENOS : 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594Y | 1 REPARACION DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594Z | 1 LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594AA | 1 REP. GENERAL DE SUSPENSION DELANTERA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594AB | 1 REP. GENERA DE DIFERENCIAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 594AC | 1 REP. GENERAL DE SISTEMA DE ARTICULACION, 1MANO DE OBRA |  |
| 594AD | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 595A | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 595B | TAPIZADO DE ASIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595C | CAMBIO DE PEDAL |  |
| 595D | CAMBIO DE MONITOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595E | CAMBIO DE PALANCA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595F | CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595G | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595H | RETROVISOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595I | CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 595J | FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 596A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 596B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 596C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 596D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 596E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 596F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 596G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANOS DE OBRA PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 597A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 597B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 597C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 597D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 597E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 597F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 597G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 597H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 597I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 597J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200** |  |
| 598A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 598B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| **CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 599A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 6 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 599B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 599O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 599AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 599AQ | CAMBIAR 6 CAMISAS DE CILINDRO |  |
| 599AR | REPARACION CABEZA DE MOTOR |  |
| 599AS | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 599AT | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 599AU | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 599AV | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 600A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 6 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 600B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 600C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600E | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600F | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600H | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600I | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600J | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600K | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600L | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600M | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600N | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600Ñ | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 600O | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 600P | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 601A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 601D | REPARACION CILINDRO ESTABILIZADOR: 1 KIT DE SELLOS, 1 PULIDO VASTAGO, 1 PULIDO CAMISA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601E | REPARACION CILINDRO LEVANTE: 1 KIT DE SELLOS, 1 PULIDO VASTAGO, 1 PULIDO CAMISA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601F | REPARACION CILINDRO ARRASTRE: 1 KIT DE SELLOS, 1 PULIDO VASTAGO, 1 PULIDO CAMISA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601G | REPARACION CILINDRO EXTENCION: 1 KIT DE SELLOS, 1 PULIDO VASTAGO, 1 PULIDO CAMISA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601H | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601I | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601J | REPARACION GENERAL DE GRUA TIPO HIAB, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601K | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601L | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601M | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601N | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601O | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601P | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601Q | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601R | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601S | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601T | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601U | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601V | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601W | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601X | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601Y | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601Z | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601AA | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601AB | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601AC | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601AD | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 601AE | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA VCAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 602A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 602M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 603A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 603G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 603P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 603Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 603R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 603S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 603T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 603U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 603V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 603W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 603X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 603Y | CAMBIAR SESOR RIEL ACEITE |  |
| 603Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
| 603AA | REPARAR MODULO LUCES |  |
| 603AB | CAMBIAR MODULO LUCES |  |
| 603AC | CAMBIAR MODULO INYECTORES |  |
| 603AD | CAMBIAR MODULO MOTOR |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 604A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 604AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 605A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 605B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 605C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 605D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 605G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 605I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 605L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605M | 1 CAMBIO RADIADOR RECONSTRUIDO, 1MANO DE OBRA |  |
| 605N | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605Ñ | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605O | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605P | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605Q | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605R | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605S | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605T | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605U | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605X | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605Y | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605Z | 1 CAMBIO DE ARNES INTERNO INYECTORES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AA | 1 CAMBIO ARNES DE SENSORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 605AB | 1 CAMBIO ARNES DE INYECTORES EXTERNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AC | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AD | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 605AE | 1 CAMBIO SENSOR RIEL DE ACEITE DE MOTOR, 1 MAN ODE OBRA |  |
| 605AF | 1 CAMBIO DE MODULO DE INYECTORES, 1MANO DE OBRA |  |
| 605AG | 1 CAMBIO DE MODULO DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AH | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AI | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 605AJ | 1 CAMBIO BOMBA DIRECCCION HIDRAULICA, 1MANO DE OBRA |  |
| 605AK | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 606A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 606B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 606C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 606D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 606E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 606F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 606G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 607A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 607B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 607C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 607D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 607E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 607F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 607G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 607H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 607I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 607J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 608A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608D | 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608E | REPARACION DE FRENOS :2 JUEGO DE BALATAS DEL, 4 JUEGO DE BALATAS TRAS, 6 RECTIFICADO DE TAMBOR/DISCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608F | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 608G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608H | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 608I | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608J | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608K | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608L | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608M | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608N | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608O | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608P | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608Q | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608R | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608S | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608T | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 608U | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608V | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608W | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 608X | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 608Y | CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION |  |
| 608Z | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 608AA | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 608AB | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 608AC | REPARAR BARRA DIRECCION |  |
| 608AD | CAMBIAR BARRA DIRECCION |  |
| 608AE | REPARACION DIFERENCIAL |  |
| 608AF | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 608AG | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 608AH | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 608AI | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 608AJ | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 608AK | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 608AL | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 608AM | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 608AN | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 608AÑ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
| 608AO | CAMBIAR RETEN DIFERENCIAL |  |
| 608AP | CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 609A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 609B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 610A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 610B | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 610C | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 610D | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 610E | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 610F | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA PARA EQUIPO CAMION DE BOMBEROS DODGE RAM 4000 TIPO DELFIN** |  |
| 611A | 1 REPARACION GENERAL DE MOTOR QUE INCLUYE, JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE METALES, 1 PISTONES, 1 CAMISAS, 1 KIT DE EMPAQUES Y MANO DE OBRA |  |
| 611B | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE ENERGIA |  |
| 611C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR 250 HORAS QUE INCLUYE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS |  |
| 611D | 1 REPARACION DE PANEL CONTROLADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 611E | 1 REPARACION DE VARIADOR DE CORRIENTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 611F | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE PANEL CONTROLADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 611G | 1 SUMINISTRO YCAMBIO DE VARIADOR DE CORRIENTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 611H | 1 REPARACION GENERAL DE GENERADOR DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| **CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 612A | 1 REPARACION GENRAL DE MOTOR QUE INCLUYE, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE METALES, PISTONES, CAMISAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 612O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 612AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 612AQ | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 612AR | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 612AS | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 612AT | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 613A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 613B | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613C | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613D | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613E | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613F | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613G | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613H | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613I | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613J | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613K | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613M | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613N | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 613Ñ | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 613O | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 614A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 614D | 1 REPARACION CILINDRO DE CABINA, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614E | 1 REPARACION CILINDRO DIRECCION, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 614AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 615A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 615M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 616A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 616G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 616P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 616Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 616R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 616S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 616T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 616U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 616V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 616W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 616X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 616Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE |  |
| 616Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 617A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 617AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 618A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 618B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 618C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 618D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 618G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 618I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 618L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 618AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 618AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 619A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 619B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 619C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 619D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 619E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 619F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 619G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 620A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 620B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 620C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 620D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 620E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 620F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 620G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 620H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 620I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 620J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 621A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621D | 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621E | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 621F | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 621H | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621I | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621J | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621K | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621L | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621M | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621N | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621Ñ | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621O | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621P | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621Q | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621R | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621S | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 621T | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621U | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621V | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 621W | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 621X | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 621Y | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 621Z | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 621AA | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 621AB | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 621AC | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 621AD | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 621AE | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 621AF | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 621AG | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 621AH | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 621AI | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 621AJ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 622A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 622B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 623A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 623B | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE CABINA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 623C | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 623D | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 623E | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 623F | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 623G | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPO CARRO BOMBA BOMBEROS DODGE RAM 4000** |  |
| 624A | 1 REPARACION DE BOMBA DE SUCCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 624B | 1 REPARACION DE BOMBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 624C | 1 COPLE, 1 MANOP DE OBRA |  |
| 624D | 1 CODO 90 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 624E | 1 CODO 45 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 624F | 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION A PANEL CONTROLADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 624G | 1 CHICOTE MANUAL DE ACELERACION ,1 MANO DE OBRA |  |
| **CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** | |  |
|  | **REPARACION DE MOTOR PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 625A | 1 REPARACION GENRAL DE MOTOR QUE INCLUYE, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE METALES, PISTONES, CAMISAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 6 CAMBIO BUJE BIELA, 12 CAMBIO VALVULA, 12 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 625O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625U | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625V | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625W | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625X | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625Y | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625Z | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AA | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AB | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AC | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AD | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AE | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO),1 MANO DE OBRA |  |
| 625AF | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AG | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AH | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AI | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AJ | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AK | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AL | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AM | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AN | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AÑ | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AO | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AP | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 625AQ | CAMBIAR JUEGO DE ANILLOS MOTOR |  |
| 625AR | CAMBIAR JUEGO DE METALES CIGUENIAL |  |
| 625AS | EMPACAR CABEZA MOTOR |  |
| 625AT | CAMBIAR BOMBA DE ACEITE DE MOTOR DE ALTA PRESION |  |
|  | **SERVICIO DE LABORATORIO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 626A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 626B | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626C | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626D | 1 CAMBIO DE BOMBA ELEVADORA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626E | 1 CAMBIO DE TUBO DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626F | 1 CAMBIO DE JUEGO DE TUBOS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626G | 1 CAMBIO DE SOPORTE / BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626H | 1 CAMBIO DE INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626I | 1 CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626J | 1 CAMBIO DE TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626K | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626L | 1 CAMBIO DE MANGUERA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626M | 1 CONEXION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626N | 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PURGADO DE LINEAS DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 626Ñ | 1 REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 626O | 1 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 627A | REPARACION DE CAJA DE DIRECCION: 1 KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627B | 1 CAJA DE DIRECCION A CAMBIO, 1 BOMBA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627C | 1 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, 5 CUBETA ACEITE, 1 REPARAR TANQUE HIDRAULICO , 1 MANO DE OBRA. |  |
| 627D | 1 REPARACION CILINDRO DE CABINA, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627E | 1 REPARACION CILINDRO DIRECCION, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 1 KIT DE SELLOS, 1 HONEADO DE CAMISA, 1 PULIDO VASTAGO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627F | 1 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 CAMBIO TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627G | 1 CAMBIO DE JUEGO BUJE Y PERNO Y LAINAS LAINAS DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627H | REPARACION DE TOMA DE FUERZA: 1KIT DE REPARACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627I | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627J | 1 REPARACION DE OJO DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627K | 1 CAMBIO MANGUERA BAJA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627L | 1 CAMBIO MANGUERA DE ALTA PRESION HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627M | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627N | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627Ñ | 1 CAMBIO MANGUERA ALIMENTACION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627O | 1 CAMBIO MANGUERA DE RETORNO DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627P | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO SALIDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627Q | 1 CAMBIO MANGUERA DE CILINDRO ENTRADA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627R | 1 CAMBIO DE CONEXION DE CILINDRO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627S | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627T | 1 CAMBIO DE CONEXION DE BANCO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627U | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE ACEITE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627V | 1 CAMBIO SENSOR TEMPERATURA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627W | 1 CAMBIO SENSOR NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627X | 1 CAMBIO VALVULA DE ALIVIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627Y | 1 CAMBIO VALVULA DE REGULACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627Z | 1 CAMBIO TUBO DE HIDRAULICO BOMBA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627AA | 1 CAMBIO DE BOMBA DE HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 627AB | 1 CAMBIO DE BANCO DE VALVULAS, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIO PREVENTIVO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 628A | 1 SERVICIO PREVENTIVO A MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628B | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628C | 1 SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628D | 1 SERVICIO PREVENTIVO A RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628E | 1 SERVICIO PREVENTIVO A ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628F | 1 SERVICIO PREVENTIVO A TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628G | 1 SERVICIO PREVENTIVO A INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628H | 1 SERVICIO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628I | 1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628J | 1 CUBETA HIDRAULICO ISO 68, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628K | 1 CUBETA GRASA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628L | 1 CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 628M | 1 SERVICIO PREVENTIVO A DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 629A | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629B | 1 SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629C | 1 REPARACION DE MARCHA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629D | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629E | 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 1 CORTA CORRIENTE, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629F | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL BATERIA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 629G | 1 CAMBIO ECM INYECTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629H | 1 CAMBIO ECM MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629I | 1 CAMBIOECM FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629J | 1 CAMBIO JUEGO DE FUSIBLES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629K | 1 CAMBIO RELEY GENERAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629L | 1 CAMBIO RELEY ENCENDIDO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629M | 1 CAMBIO RELEY MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629N | 1 CAMBIO RELEY DE VOLTAGE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629Ñ | 1 CAMBIO RELEY HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629O | MODULO DE ACCESORIOS |  |
| 629P | 1 CARGA DE BATERIAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 629Q | 1 SERVICIO DE ESCANEO |  |
| 629R | REPARAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 629S | CAMBIAR ARNES INTERNO INYECTORES |  |
| 629T | REPARAR ARNES SENSORES |  |
| 629U | CAMBIAR ARNES SENSORES |  |
| 629V | CAMBIAR ARNES EXTERNO INYECTORES |  |
| 629W | CAMBIAR SENSOR IPR MOTOR |  |
| 629X | CAMBIAR SENSOR PRESION DE INYECTORES |  |
| 629Y | CAMBIAR SENSOR RIEL ACEITE |  |
| 629Z | REPARAR LUCES EN GENERAL |  |
|  | **CAMBIO DE SENSORES PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 630A | CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630B | SENSOR TEMPERATURA TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630C | CAMBIO SENSOR PRESION DE ACEITE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630D | SENSOR PRESION TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630E | CAMBIO SENSOR SISTEMA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630F | CAMBIO SENSOR TIEMPO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630G | CAMBIO SENSOR CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630H | CAMBIO SENSOR BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630I | SENSOR TEMPERATURA DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630J | SENSOR PRESION DE HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630K | SENSOR DE BOMBA HIDRAULICA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630L | SENSOR DE NIVEL ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630M | SENSOR DE NIVEL HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630N | SENSOR DE NIVEL COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630Ñ | SENSOR DE ADVERTENCIA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630O | SENSOR DE ALARMA DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630P | SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630Q | SENSOR DE FRENOS ABS DE RUEDAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630R | SENSOR DE FRENO ABS DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630S | CAMBIO ELECTROVALVULA SISTEMA HIDRAULICO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630T | CAMBIO DE SENSOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630U | CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD DE CAMBIO DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630V | CAMBIO DE SENSOR DE PALANCA DE VELOCIDADES, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630W | SENSOR DE VELOCIDAD 1,2,3,4,5,6,7, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630X | SENSOR DE AVANCE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630Y | SENSOR DE REVERSA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630Z | SENSOR DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630AA | SENSOR FRENO ESTACIONARIO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 630AB | ELECTRO VALVULA DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **SERVICIOS VARIOS PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 631A | 1 TAPIZADO DE ASIENTO,1 MANO DE OBRA |  |
| 631B | 1 PEDAL DE ACELERADOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 631C | 1 CAMBIO DE BOTON ESTACIONARIO,1 MANO DE OBRA |  |
| 631D | 1 CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631E | 1 MANIJA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631F | 1 RETROVISOR,1 MANO DE OBRA |  |
| 631G | 1 CAMBIO DE VENTANA DE PUERTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631H | 1 LIMPIA PARABRISAS,1 MANO DE OBRA |  |
| 631I | 1 CAMBIO DE TORRETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631J | 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631K | 1 CAMBIO PANAL RADIADOR |  |
| 631L | 1 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631M | 1 REPARAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631N | 1 CAMBIAR POST ENFRIADOR DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631Ñ | 1 CAMBIO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631O | 1 CAMBIO DE YUGO DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631P | 1 CAMBIO DE CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631Q | 1 REP. COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631R | 1 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631S | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE FRENO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631T | 1 AJUSTE DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631U | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS SENCILLA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631V | 1 CAMBIO DE VALVULA DE FRENOS DOBLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631W | 1 CAMBIO DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631X | 1 LAMINADO Y PINTURA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631Y | 1 CAMBIO DE SENSOR IPR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631Z | 1 CAMBIO SENSOR DE PRESION DE INYECTOR, `1 MANO DE OBRA |  |
| 631AA | 1 REP. BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631AB | 1 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 631AC | 1 REP. VARILLAJE DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 632A | 1 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 632B | 1 CAMBIO DE COMPRESOR A/C, 1 MANO DE OBRA |  |
| 632C | 1 CAMBIO DE FILTRO, 1MANO DE OBRA |  |
| 632D | 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 632E | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 632F | 1 LIMPIEZA DE SISTEMA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 632G | 1 BANDA DE COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA |  |
|  | **MANO DE OBRA PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 633A | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 2 A 5 HORAS |  |
| 633B | MANO DE OBRA, AUTO ELECTRICO, DE 1 A 2 DIAS |  |
| 633C | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 3 A 5 HORAS |  |
| 633D | MANO DE OBRA, MECANICO DIESEL, DE 2 A 3 DIAS |  |
| 633E | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 3 A 5 HORAS |  |
| 633F | MANO DE OBRA, MECANICO HIDRAULICO, 2 A 3 DIAS |  |
| 633G | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL 3 A 5 HORAS |  |
| 633H | MANO DE OBRA, MECANICO GENERAL DE 2 A 3 DIAS |  |
| 633I | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 2 A 5 HORAS |  |
| 633J | MANO DE OBRA, SOLDADOR DE 5 A 9 HORAS |  |
|  | **TREN MOTRIZ PARA CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 634A | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES: 1 JGO DE SINCRONIZADOR, 1 FLECHA PILOTO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE ENGRANES, 1 JUEGO DE RETENES, 1 JUEGO BALEROS, 1 JUEGO SEGUROS, 1 CUBETA ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634B | 1 CAMBIO DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634C | 1 REPARACION DE CLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634D | 1 REPARACION GENERAL DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634E | REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO: 1 CORONA, PIÑON, 2 FLECHA LATERAL,1 JUEGO PLANETARIO, 4 CRUCETAS , 1 MANO DE OBRA |  |
| 634F | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DIFERENCIAL, 1 FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634G | REPARACION DE DIFERENCIAL: 1 CAMBIO DE MAZA, 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 RETEN, 1 BALERO, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 634H | 1 MATRACA AUTOAJUSTABLE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634I | 1 ROTOCHAMBER DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634J | 1 ROTOCHAMBER TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634K | 1 CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634L | 1 JUEGO COPLES RAPIDOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634M | 1 CAMBIO DE COLLARIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634N | 1 CAMBIO DE FLECHA CARDAN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634Ñ | 1 REPARACION DE CARDA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634O | 2 CAMBIO DE CRUCETAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634P | 1 RETEN DE TRANSMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634Q | 1 RETEN DE DIFERENCIAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634R | 1 CAMBIO DE MODULO DE FRENOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634S | 1 REPARACION DE FRENOS ABS |  |
| 634T | 1 CAMBIO DE RIN DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634U | 1 CAMBIO DE RIN TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634V | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 634W | REPARAR YUGO TRANSMISION |  |
| 634X | CAMBIAR FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 634Y | CAMBIAR YUGOS FLECHA DE TOMA DE FUERZA |  |
| 634Z | CAMBIAR CHICOTE DE TOMAFUERZA |  |
| 634AA | REPARAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 634AB | CAMBIAR CUBIERTA DIFERENCIAL |  |
| 634AC | REPARAR YUGO DIFERENCIAL |  |
| 634AD | CAMBIAR MAZA RUEDA TRASERA |  |
| 634AE | CAMBIAR JUEGO DE BIRLOS MAZA |  |
| 634AF | CAMBIAR JUEGO BIRLOS RINES |  |
| 634AG | CAMBIAR 1 FLECHA LATERAL |  |
| 634AH | CAMBIAR RETEN RUEDA TRASERA |  |
| 634AI | CAMBIAR RETEN RUEDA DELANTERA |  |
| 634AJ | CAMBIAR JUEGO BALEROS DE RUEDA TRASERA |  |
|  | **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 635A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 635B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
|  | **REPARACION DE SUSPENSION PARA EQUIPO CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 636A | 2 AMORTIGUAOR, 1 BUJES Y PERNOS, 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, JUEGO DE MUELLES, 1 JUEGO HULES DE BALANCIN, 1 TORRE DE BALANCIN, 1 MANO DE OBRA |  |
| 636B | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE CABINA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 636C | CAMBIO DE 2 MUELLES |  |
| 636D | 2 AMORTIGUADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 636E | 2 TERMINALES DE LLANTA, 2 TERMINALES DE BARRA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 636F | CAMBIO DE 1 MUELLE |  |
| 636G | CAMBIO DE PERCHA |  |
|  | **REPARACION EQUIPO DE BOMBEO PARA EQUIPO CARRO BOMBA BOMBEROS FORD F550** |  |
| 637A | 1 REPARACION DE BOMBA DE SUCCION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 637B | 1 REPARACION DE BOMBA DE PRESION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 637C | 1 COPLE, 1 MANOP DE OBRA |  |
| 637D | 1 CODO 90 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 637E | 1 CODO 45 GRADOS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 637F | 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION A PANEL CONTROLADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 637G | 1 CHICOTE MANUAL DE ACELERACION ,1 MANO DE OBRA |  |
| **BOMBAS SUMERGIBLES** | |  |
|  | **REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE** |  |
| 638A | 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638B | 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638C | 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638D | 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 8" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638E | 1 CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638F | 1 CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638G | 1 CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638H | 1 CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 8" , 1 MANO DE OBRA |  |
| 638I | 1 ROLLO 50 METROS DE MANGUERA DE AZUL DE 2", 1 MANO DE OBRA |  |
| 638J | 1 ROLLO 50 METROS DE MANGUERA DE AZUL DE 4", 1 MANO DE OBRA |  |
| 638K | 1 ROLLO 50 METROS DE MANGUERA DE AZUL DE 6", 1 MANO DE OBRA |  |
| 638L | 1 ROLLO 50 METROS DE MANGUERA DE AZUL DE 8", 1 MANO DE OBRA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GENERADOR CUMMINS 4 CILINDROS** | | |  |
| **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 4 CILINDROS** | | | |
| 639A | | 1 MEDIA REPARACION, 4 VALVULA DE ADMISION, 4 VALVULA DE ESCAPE. 8 GUIAS, 8 SELLOS DE VALVULA, 8 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. |  |
| 639B | | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639C | | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639D | | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639E | | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639F | | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639G | | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639H | | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639I | | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639J | | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639K | | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639L | | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639M | | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639N | | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639Ñ | | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. |  |
| 639O | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639P | | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639Q | | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639R | | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639S | | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639T | | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639V | | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639W | | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639X | | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639Y | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639Z | | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AA | | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AB | | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AC | | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AD | | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AF | | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AG | | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) |  |
| 639AH | | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AI | | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AJ | | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AK | | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AL | | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AM | | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AN | | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AÑ | | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AO | | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AP | | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AQ | | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA |  |
| 639AR | | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA |  |
| **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 4 CILINDROS** | | | |
| 640 | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 640B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 640C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 640D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA ELECTRICO A GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 4 CILINDROS** | | |  |
| 641A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641F | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641G | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641H | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641I | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 641J | 30 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X2 CALIBRE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 4 CILINDROS** | | | |
| 642A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 642B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 642C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA DE RODAJE DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 4 CILINDROS** | | |  |
| 643A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 643K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA | |  |
| 643L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **GENERADOR CUMMINS 6 CILINDROS** | | |  |
| **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 6 CILINDROS** | | | |
| 644 | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  |
| 644 | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 644 | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) | |  |
| 644 | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 644 | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 6 CILINDROS** | | | |
| 645A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 645B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 645C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 645D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA ELECTRICO A GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 6 CILINDROS** | | |  |
| 646A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646F | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646G | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646H | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646I | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 646J | 30 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X2 CALIBRE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 6 CILINDROS** | | | |
| 647A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 647B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 647AC | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA DE RODAJE DE GENERADOR DE ENERGIA CUMMINS 6 CILINDROS** | | |  |
| 648A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648E | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648F | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648G | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648H | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648I | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648J | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 648K | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA | |  |
| 648L | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | |  |
| **SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | | |
| 649A | 1 MEDIA REPARACION, 6 VALVULA DE ADMISION, 6 VALVULA DE ESCAPE. 12 GUIAS, 12 SELLOS DE VALVULA, 12 ASIENTO DE VALVULA, 4 BUJE BIELA, 2 BUJE ARBOL, 1, RETEN DE CIGUENAL TRAS, 1 RETEN DE CIGUENAL DEL, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SENSOR DE TEMPERATURA , 1 SENSOR PRESION, 1 BANDA, 1 FILTROS EN GENERAL, 1 BOMBA ELEVADORA, 2 CUBETA ACEITE 15W40, 1 MANGUERA TURBO, 1 MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANGUERA RETORNO DIESEL, 1 MANGUERA RETORNO INYECTOR, 10 ABRAZADERA USO PESADO , 1 MANO DE OBRA DESMONTADO Y MONTADO DE MOTOR. | |  |
| 649B | 1 CEPILLADO DE CABEZA, 1 ARMADO DE CABEZA, 4 CAMBIO BUJE BIELA, 8 CAMBIO VALVULA, 8 CAMBIO DE GUIA, 1 CALIBRACION DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649C | 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 1 BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649D | 1 CAMBIO BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649E | 1 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649F | 1 CAMBIO JUEGO DE SOPORTES DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649G | 1 CAMBIO POLEA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649H | 1 CAMBIO POLEA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649I | 1 CAMBIO POLEA ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649J | 1 CAMBIO DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649K | 1 CAMBIO DE TENSOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649L | 1 CAMBIO BANDA DE VENTILADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649M | 1 CAMBIO BANDA DE BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649N | 1 CAMBIO CUBETA ANTICONGELANTE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649Ñ | 1 CAMBIO DE CABEZA, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 649O | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL DELANTERO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649P | 1 CAMBIO RETEN CIGUENAL TRASERO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649Q | 1 CAMBIO SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649R | 1 REPARACION DE SILENCIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649S | 1 CAMBIO DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649T | 1 REPARACION DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649V | 1 CAMBIO CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649W | 1 CAMBIO CHICOTE DE ACELARADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649X | 1 CAMBIO GOBERNADOR DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649Y | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ADMISION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649Z | 1 CAMBIO MANGUERA TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AA | 1 CAMBIO MANGUERA MULTIPLE DE ESCAPE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AB | 1 CAMBIO MANGUERA BOMBA DE AGUA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AC | 1 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AD | 1 CAMBIO FILTRO DIESEL, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AF | 1 CAMBIO FILTRO ACEITE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AG | 1 CAMBIO ABRAZADERA USO RUDO (PESADO) | |  |
| 649AH | 1 CAMBIO ARO DENTADO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AI | 1 CAMBIO CARTER, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AJ | 1 CAMBIO TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AK | 1 CAMBIO BAYONETA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AL | 1 CAMBIO DE TERMOSTATO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AM | 1 CAMBIO VOLANTE DE MOTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AN | 1 CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AÑ | 1 CAMBIO DE ARBOL DE LEVAS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AO | 1 CAMBIO DE CIGUENAL, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AP | 1 CAMBIO E DAMPER, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AQ | 1 CAMBIO MODULO DE ACELERACION, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 649AR | 1 CAMBIO DE FANCLUTCH, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SERVICIO DE LABORATORIO A EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | | |
| 650A | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION DE INYECTORES, 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 650B | 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 650C | 1 REPARACION INYECTOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 650D | 1 REPARACION DE TURBO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA ELECTRICO A GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | |  |
| 651A | 1 REPARACION DE MARCHA , 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651B | 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651C | 1 CAMBIO DE SWICH, 1 CORTA CORRIENTE, 1 JUEGO DE TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651D | 1 BATERIA USO PESADO, 2 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651E | 2 BATERIA USO PESADO, 4 TERMINAL DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651F | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651G | 1 REVISION Y MANTENIMIENTO AL GABINETE DE CONTROLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651H | 1 EQUIPAMIENTO DE ESTROBOS DE TORRETA Y LUCES DE EMERGENCIA, PARA SEGURIDAD DE TRASLADOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651I | 1 REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 651J | 30 METROS DE CABLE DE USO RUDO 3X2 CALIBRE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | | |
| 652A | 1 REPARAR ENFRIADOR DE ACEITE, 1 SONDEAR ENFRIADOR, 1 CAMBIAR MANGUERAS DE ENFRIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 652B | 1 REPARAR RADIADOR, 1 SONDEAR RADIADOR, 1 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, 1 CAMBIAR ANTICONGELANTE, 1 CAMBIAR TAPON DE RADIADOR, 1 MANO DE OBRA. | |  |
| 652C | 1 CAMBIO DE TANQUE RECUPERADOR, 1 MANO DE OBRA | |  |
| **SISTEMA DE RODAJE DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESTACIONARIO** | | |  |
| 653A | 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653B | 1 CAMBIO DE RIN, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653C | 1 CAMBIO DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653D | 1 REPARACION DE EJE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653F | 1 CAMBIO DE FLECHA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653G | 1 CAMBIO DE MUELLE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653H | 1 CAMBIO DE JUEGO DE MUELLES, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653I | 1 JALON DE REMOLQUE, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653J | 1 JUEGO DE BIRLOS, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653K | 1 CAMBIO DE MAZA, 1 MANO DE OBRA | |  |
| 653L | 1 CAMBIO DE BALERO Y RETEN, MANO DE OBRA | |  |
| 653M | 1 CAMBIO GENERAL DE SUSPENSION, 1 MANO DE OBRA | |  |

El plazo de financiamiento es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ días naturales, contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción de los bienes o servicios materia de esta Licitación Pública OM-119/2019.

La garantía otorgada es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (especificar la garantía de cada uno de los bienes y servicios que ofrece.

|  |
| --- |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 90 días a partir de la fecha de apertura programada en la presente licitación |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal

**ANEXO 3**

**ACREDITACIÓN**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**PRESENTE**

Yo, (Nombre de la Persona Física o Representante Legal si es Persona Moral), manifiesto **BAJO PROTESTA DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta de la presente Licitación y comprometerme a nombre y representación de (Nombre de la Empresa), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia y las presentes bases de licitación, incluyendo la descalificación de la presente Licitación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del LICITANTE: | | |
| Número de Registro de Proveedor asignado por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: | | |
| Registro Federal de Contribuyentes: | | |
| Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) | | |
| Municipio o Delegación: | | Entidad Federativa: |
| Teléfono (s): | | Correo Electrónico: |
| Nombre de contacto | | Cel. contacto |
|  | | |
| Para Personas Morales:  Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones\* si las hubiera)  Fecha y lugar de expedición:  Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:  Número de folio de la credencial para votar del representante legal:  Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:  Tomo:  Libro:  Agregado con número al Apéndice:  \*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.  Para Personas Físicas:  Número de folio de la Credencial para Votar: | | |
|  | | |
| P O D E R | Para Personas Físicas o Morales que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Morales y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)  Número de Escritura Pública:  Tipo de poder:  Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:  Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:  Tomo:  Libro:  Agregado con número al Apéndice:  Lugar y fecha de expedición: | |
|  | Clasificación de la empresa:  Micro Pequeña Mediana Grande  Tipo de empresa:  Comercializadora Productora Servicio Nacional Internacional  *Presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial o General ello conjuntamente con copias simples de la documentación de soporte, las copias certificadas se devolverán previo cotejo de ello.* | |

PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal

**ANEXO 4**

**“BASES DE LICITACIÓN”**

**OM-119/2019**

**“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

## comité de Adquisiciones DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

**P R E S E N T E**

Me refiero a mi participación en la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo a la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Yo, **N O M B R E** en mi calidad de Representante Legal de **P A R T I C I P A N T E,** tal y como lo acredito con los datos asentados en el anexo 3, manifiesto **Bajo protesta decir verdad**que:

1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “PROCEDIMIENTO”, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo con ellas.
2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o servicios del presente “PROCEDIMIENTO” de acuerdo con las especificaciones consignadas en las bases, que me fueron aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del bien o servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resultamos favorecidos en el presente procedimiento, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 05 días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente procedimiento.
5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios”.
6. Expreso mi consentimiento y autorización para que en el caso de salir adjudicado, LA “CONVOCANTE” pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas convencionales, de los importes que la “CONVOCANTE” deba cubrir por concepto de pago de facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo a lo señalado en el punto 06 de estas bases.
7. Me abstendré y no induciré a terceras personas para que adopten conductas con la finalidad de que los servidores públicos de la dependencia o entidad que licita, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen a mí, a mi representada o a terceras personas condiciones de ventaja o desventaja con relación a los demás LICITANTES.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del **“LICITANTE”**

y/o su Representante Legal