**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**OM-41/2022**

**“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”,** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OM-41/2022 |
| Pago de Derechos de las Bases | $331.00 de conformidad con el artículo 140 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Aprobación de Bases por el Comité | Viernes **02 de septiembre del 2022** |
| Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable) | Viernes **02 de septiembre del 2022** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el lunes **04 de septiembre del 2022** a las 10:00 horas, correo: [licitaciones@tlajomulco.gob.mx](mailto:licitaciones@tlajomulco.gob.mx) |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Lunes **05 de septiembre 2022 a las 13:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La presentación de proposiciones iniciará el jueves **08 de septiembre 2022 a las 9:00 y concluirá a las 9:30 horas** en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones iniciará el jueves **08 de septiembre 2022 a las 9:30 horas** en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar. |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley) | Municipal |
| Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) | **LOCAL** |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2022 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato o pedido (Orden de Compra) cerrado** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley) | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se adjudicará a un solo licitante** |
| Área requirente de los Bienes o Servicios. | **Dirección General de Agua potable y Alcantarillado** |
| La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto | **2411, 2421, 2471** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Binario |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:  1.- Acreditación Legal  2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley  3.- Manifestación de Integridad y NO colusión  4.- Demás requisitos que sean solicitados | Anexo 3  Anexo 4  Anexo 4  Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | Normal: **05 días** (recortada) |
| Domicilio de las Oficinas del Órgano Interno de Control Municipal lugar donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”** | Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el proceso de licitación. |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación y registro en lista de licitantes, ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se deberá de registrar y le entregaran copias simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

A t e n t a m e n t e

Lic. Raúl Cuevas Landeros

Director de Recursos Materiales

**ESPECIFICACIONES**

**OM-41/2022**

**“SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ADEMAR POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CUYUTLÁN Y CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (RECORTADO)”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cant.** | **U. de M.** | **Descripción** | **Detalle** | **Marca y Modelo** |
| 1 | 12 | Metro | TUBERÍA DE ACERO. | TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO LISA: Diámetro: 26 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada, Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada. |  |
| 2 | 60 | Metro | TUBERÍA DE ACERO. | TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO LISA: Diámetro: 12 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada. Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada. |  |
| 3 | 340 | Metro | TUBERÍA DE ACERO. | TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME, NUEVA 1ra. CALIDAD, TIPO RANURADA CANASTILLA: Diámetro: 12 pulgadas nominales X espesor de pared: 1/4 pulgada. Tamaño abertura de ranura: 2 milímetros. Las especificaciones de las tuberías de acero para ademe tipo liso y ranurado, deberán estar certificadas bajo normas API-5L-B o ASTM-A-53-B, y la norma mexicana para tubos ranurados NMX-B-050-SCFI-2000. Las tuberías deberán de ser de acero al carbón, NUEVAS, de primera calidad, no intemperizadas y cada tramo deberá estar biselado a 30° en sus extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada por resistencia eléctrica y automáticamente a tope; solo en la tubería tipo canastilla se aceptará una sola costura transversal. La longitud de cada tramo será como mínimo de 6.00 metros, aceptando un solo tramo menor para completar la métrica total solicitada. |  |
| 4 | 90 | Metros cúbicos | GRAVA | GRAVA Características:  - Grava de río, compuesta por partículas subredondeadas, lavada y cribada.  -Tamaño de criba: 1/8 de pulgada (30 por ciento del total requerido)  1/4 de pulgada (70 por ciento del total requerido)  -Tipo: Granzón. |  |
| 5 | 4 | Metros | VIGA DE ACERO 6. | Viga de acero de 6 pulgadas |  |
| 6 | 40 | Sacos de 50 kg. | CEMENTO GRIS. | Cemento Gris, con una resitencia 30R, 40, 40R, 30RS, Presentacion de 50 Kgs. |  |
| 7 | 14 | Metros cúbicos | ARENA DE RIO | Arena fina de rio |  |
| 8 | 60 | Kilos | SOLDADURA | Soldadura 7018 5/32 pulgadas o Diámetro 3.9mm  Electrodo para la soldadura de aceros al carbón de alta resistencia y de baja aleación, para soldar aceros con alto contenido de azufre y silicio, arco suave y estable con bajo chisporroteo y de penetración media, depósito de buena calidad radiográfica y gran ductilidad. |  |
| 9 | 20 | Kilos | SOLDADURA | Soldadura 6013 1/8 pulgadas  Electrodo revestido (SAW), Tipo E6013 Super Verde, Diametro 1/8x14" (3.2 mm), electrodo rutilico para trabajos en general en aceros de bajo carbón de excelente encendido su escoria se desprende sola, Propiedades Mecánicas según AWS: Resistencia a la tención: 4230 Kg/cm2 (60,000.00lbs/pul2), Elongación en 50mm: 17%, Limite elástico :3390Kg/cm2 (48000 PSI), Dureza Brinell: 160, Composición Química típica del material depositado: Carbono: 0.09%, Manganeso: 0.41%, Silicio: 0.40%, Azufre: 0.005%, Fósforo: 0.02%, Amperaje: 100 a 120 |  |
| 10 | 15 | Toneladas | BENTONITA SÓDICA. | Bentonita sódica |  |