**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**

**OFICIALÍA MAYOR**

**“CONVOCATORIA y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL”**

**OM-40/2021**

**“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”**

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Ce da de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”,** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo “De la Licitación Pública”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

**CONVOCATORIA:**

**CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Licitación | OM-40/2021 |
| Pago DErechos de las Bases | $500.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Aprobación de Bases por el Comité  | Viernes **20 de agosto del 2021** |
| Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable) | Viernes **20 de agosto del 2021** |
| Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas | Hasta el jueves **26 de agosto del 2021** a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx |
| Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) | Martes **31 de agosto 2021 a las 12:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La presentación de proposiciones iniciará el Viernes **03 de septiembre 2021 a las 9:00 y concluirá a las 09:20 horas** en el inmueble ubicado en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) | La apertura de proposiciones iniciará el Viernes **03 de septiembre 2021 a las 09:21 horas** en el inmueble ubicado en el inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| Resolución del ganador | En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.  |
| Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley) | Municipal  |
| Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) | Local |
| Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley) | Español |
| Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley) | 2021 |
| Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley) | SI |
| Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) | **Contrato o Pedido (Orden de Compra) abierto** |
| Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)  | SI |
| Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley) | **Se podrá adjudicar a varios licitantes.** |
| Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) | NO |
| Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley) | Binario |
| Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley) | Anexo 1 |
| Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo:1.- Acreditación Legal2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley3.- Manifestación de Integridad y NO colusión4.- Demás requisitos que sean solicitados |  Anexo 3 Anexo 4 Anexo 4 Anexo 1 y 2 |
| Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) | Normal: 14 días (supera) |
| Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades. | Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |

Para los fines de estas bases, se entiende por:

|  |  |
| --- | --- |
| **“CONVOCANTE”** | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“DOMICILIO”** | Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  |
| **“COMITÉ”** | Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS”** | Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). |
| **“LEY”** | Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios |
| **“LICITANTE”**  | Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación. |
| **“REGLAMENTO”** | Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
| **“PROVEEDOR”** | Licitante Adjudicado. |
| **“PROCESO”** | La adquisición de: **“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases. |

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del “LICITANTE” deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

A t e n t a m e n t e

LCP. Raúl Cuevas Landeros

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

|  |
| --- |
| PARTIDA 1, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **PLANTA DE TRATAMIENTO RPU 474180701062** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 1.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 1.2 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V TIPO ILINE DE CAPACIDAD ADECUADA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TABLERO EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 1 |  |
| 1.4 | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONTROLADOR PARA EQUIPO DE BOMBEO CONFORME AL AS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE  | PZA. | 1 |  |
| 1.5 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 1.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 8 |  |
| 1.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 1.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 1.12 |  SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 12.  | PZA. | 3 |  |
| 1.13 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 8 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 2, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 477180701673** AV. LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N524DU** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
|   | **ALUMBRADOS**  |  |  |  |
| 2.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 2.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 3, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 477180701649** AV. LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N525DU** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
|   | **ALUMBRADOS**  |  |  |  |
| 3.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 3.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 4, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 477180701631** LAGUNA DE CAJITITLAN ESQ. B ARVENT **MEDIDOR N527DU**  |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
|   | **ALUMBRADOS**  |  |  |  |
| 4.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 4.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 5, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701704** AV. LA GRAN VÍA 286 Y 292 |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 5.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 5.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 6, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 477180701185** AV. ADOLF HORN S/N ESQ. CARRETERA A CAJITITLAN  |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 6.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 6.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 7, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 477180705318** PUERTO DE ENSENADA 90 **MEDIDOR N629DV** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 7.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 7.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 8, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701682** ADOLF HORN NORTE S/N **MEDIDOR N187GH** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 8.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 8.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 9, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701305** AV. VÍA LACTEA 51 **MEDIDOR N184GH** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 9.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 9.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 10, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701577** AV. JALISCO SECCION 1 TRO AP4 |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 10.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 10.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 11, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701097** AURORA BOREAL SUR TRO E8 |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 11.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 11.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 12, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701089** AURORA BOREAL SUR TRO AP6  |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 12.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 12.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 13, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701526 AV. AURORA BOREAL 631 COLIMAN**  |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 13.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 13.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 14, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701313** AURORA BOREAL PRIV. JIMADOR |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 14.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 14.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 15, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU 474180701267** AURORA BOREAL ESQ. CARRETERA CHAPALA |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 15.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 15.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 16, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **ALUMBRADO RPU** **474180701151** AV. JALISCO SECCION 3TRO AP8 |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. |  |
| 16.1 | MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES | LOTE | 1 |  |
| 16.2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 17, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **CISTERNA RPU** **474180701003** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 17.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 17.2 | CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBEROA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12  | LOTE | 1 |  |
| 17.3 | COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 17.4 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 17.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 17.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 17.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 10 |  |
| 17.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 17.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 17.10 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 18, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **CARCAMO AR-E3 RPU** **474180701054** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 18.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 18.2 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 18.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 18.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3P X 30 A TIPO HD. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 18.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 18.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 19, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **UNIDAD DEPORTIVA CAJI RPU 474140407391** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
|   | **CISTERNA VILLA DE LA HACIENDA**  |  |  |  |
| 19.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 19.2 | ADECUACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA CIRCUITOS DERIVADOS INCLUYE TABLERO, INTERRUPTORES ADECUACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES  | LOTE | 1 |  |
| 19.3 | CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBEROA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12  | LOTE | 1 |  |
| 19.4 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 19.5 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 19.6 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 19.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 19.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 19.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 19.10 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 20, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **SIN NOMBRE RPU** **477180701321** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 20.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 20.2 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 20.3 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 20.4 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 20.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 20.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 20.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 20.8 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 21, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO REBOMBEO PUERTO MAZATLÁN  **RPU** **477180701151** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 21.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 21.2 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 21.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 1 |  |
| 21.4 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 21.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 21.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 21.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 21.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 21.9 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 22, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO ARVENTO 3 RPU 477180701053** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 22.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 22.2 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 22.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 22.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 22.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 22.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 22.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 22.8 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 23, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO REBOMBEO GEOVILLAS LA ARBOLADA RPU 501150600757** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 23.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 23.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 23.3 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 23.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 23.5 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 23.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 23.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 23.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 23.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 23.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 23.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 24, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO SANTA FE 1 HK RPU 501050703311** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 24.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 24.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 24.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 24.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 24.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 25, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO REAL DEL VALLE 5 RPU 501151205843** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 25.1 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 25.2 | CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS | LOTE | 1 |  |
| 25.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 25.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ADECUADO A LOS CONDUCTORES CON EL TAMAÑO NECESARIO  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 26, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO REAL DEL VALLE 1 RPU 501070507527** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 26.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 26.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 26.3 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 26.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES ADECUADAS PARA LA COLOCACIÓN DE DOS CONDUCTORES  | PZA. | 1 |  |
| 26.5 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 26.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 26.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 26.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 26.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 26.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ADECUADO A LOS CONDUCTORES CON EL TAMAÑO NECESARIO  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 27, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO #6 AGAVES RPU 474180701020** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 27.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 27.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 27.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 27.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 27.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 27.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 27.7 |  SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 12.  | PZA. | 3 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 28, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO ALAMOS (28 DE FEBRERO) RPU 477180705211** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 28.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 28.2 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTROLADOR PARA EQUIPO DE BOMBEO CONFORME AL AS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE  | PZA. | 1 |  |
| 28.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 3 |  |
| 28.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 28.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 28.6 |  SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 12.  | PZA. | 3 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 29, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO ALCALDE RPU 477950900106** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 29.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 29.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 30, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO ARVENTO 4 RPU** **477190202101** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 30.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 30.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 31, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZOS SIN NOMBRE ARVENTO Y AV. VALLARTA RPU** **477180701231** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 31.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 31.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 31.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 31.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 32, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO ARVENTO 1 RPU** **477180701169** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 32.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 32.2 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 32.3 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 32.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 4 |  |
| 32.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 32.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 32.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 32.8 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 33, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO POZOS **CAMINO ANT. A CAJITITLAN RPU** **477200204434** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
|   | **POZOS CAMINO ANT. A CAJITITLAN**  |  |  |  |
| 33.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 33.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 2 |  |
| 33.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 33.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 33.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 33.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 33.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 33.8 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 34, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO LA NORIA RPU** **477121000823** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 34.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 34.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 34.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 34.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 34.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 34.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 35, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO LOMAS DEL SUR 3 RPU** **477200602901** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 35.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 35.2 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 35.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 36, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO SAN LUCAS RPU** **477990300179** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 36.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 36.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 36.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 36.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 36.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 36.6 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 37, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZOS RENACERES RPU** **477120906535** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 37.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 37.2 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 37.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 6 |  |
| 37.4 | REUBICACIÓN DE TABLERO, INCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE EMPLAMES, EXTENSIÓN DE CONDUCTORES HASTA UNA DISTANCIA DE 2 METROS  | PZA. | 1 |  |
| 37.5 | RETIRO, DESCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 37.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 37.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 37.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 37.9 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 38, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO FRESNOS 2 RPU** **435090406244** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 38.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 38.2 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 38.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 38.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 38.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 38.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 38.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 39, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO 7 AGAVES RPU** **474180700988** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 39.1 | ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS, TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES | LOTE | 1 |  |
| 39.2 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 39.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 39.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 39.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 40, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO SANTA CRUZ DEL VALLE RPU** **501050821853** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 40.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 40.2 | ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS, TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES | LOTE | 1 |  |
| 40.3 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 40.4 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 40.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 3 |  |
| 40.6 | RETIRO, DESCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 40.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 40.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 40.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 40.10 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 41, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO REAL DEL SOL 4** **RPU** **501180904572** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 41.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 41.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 41.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 41.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 41.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 41.6 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 42, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO COLINAS DEL ROBLE RPU** **435080408427** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 42.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 42.2 | ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS, TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES | LOTE | 1 |  |
| 42.3 | COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 42.4 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 42.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 42.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 42.7 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA ALAMBRADO MAL INSTALADO.  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 43, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO LAS LUCES RPU 501131204522** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 43.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 43.2 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 43.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 43.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 43.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 43.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 44, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO SANTA FE CLUSTER 6 RPU** **501050501832** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 44.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 44.2 | CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBEROA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12  | LOTE | 1 |  |
| 44.3 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 44.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 44.5 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 44.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 1 |  |
| 44.7 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 44.8 | RETIRO, DESCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 44.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 44.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 44.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 44.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 44.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 44.14 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 45, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **CISTERNA VILLA DE LA HACIENDA RPU** **501050501069** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. |  |
| 45.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 45.2 | CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBEROA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12  | LOTE | 1 |  |
| 45.3 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 45.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 45.5 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 45.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | PZA. | 1 |  |
| 45.7 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 45.8 | RETIRO, DESCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 45.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO , INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR | LOTE | 1 |  |
| 45.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 45.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 45.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 45.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 45.14 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 46, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO VILLA ALCATRACES RPU** **477150805598** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 46.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 46.2 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 46.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 46.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PARA DOS O MAS CONDUCTORES EN TERMINALES DE INTERRUPTOR  | PZA. | 1 |  |
| 46.5 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 46.6 | IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 46.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO  | PZA. | 1 |  |
| 46.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED  | PZA. | 1 |  |
| 46.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 46.10 | CAMBIO DE TUBERÍAS Y CONDUCTORES POR ACCESORIOS APROBADOS  | LOTE | 1 |  |

|  |
| --- |
| PARTIDA 47, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO **POZO TEPETATES RPU** **477820900112** |
| SUB PARTIDA | DESCRIPCIONES DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |
| 47.1 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN. | LOTE | 1 |  |
| 47.2 |  COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES | LOTE | 1 |  |
| 47.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PARA DOS O MAS CONDUCTORES EN TERMINALES DE INTERRUPTOR  | PZA. | 1 |  |
| 47.4 | REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO  | PZA. | 1 |  |
| 47.5 | SUMINISTRO DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CAMPO CALIBRE CONFORME AL FABRICANTE  | PZA. | 1 |  |
| 47.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 47.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DES CABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS  | LOTE | 1 |  |
| 47.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |
| 47.9 | ADECUACIÓN CON CONDUCTORES CAL 4 PARA SALIDA DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CONDUCTORES CAL. 8 EN PARALELO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 MTS  | LOTE | 1 |  |
| 47.10 | ELABORACIÓN E IDENTIFICADO DE DIRECTORIOS PARA LOS TABLEROS HECHAS DE MANERA DIGITAL  | LOTE | 1 |  |
| 47.11 | SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN  | LOTE | 1 |  |

**ORDEN DE PAGO**

BASES DE LICITACIÓN OM-40/2021

|  |
| --- |
|  |
| **MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO****DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES** |
| DATOS DE LICITACIÓN |
| IMPORTE: $500.00 CON LETRA: SON QUINIENTOS PESOS, 00/100, M. N. |
| LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL | OM-40/2021 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO |
| **DATOS DEL LICITANTE** |
| LICITANTE  |  |
| R. F. C. |  |
| NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO) |  |
| NOMBRE DE REPRESENTANTE |  |
| TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO |  |
| CORREO ELECTRÓNICO  |  |
| Sello autorización área responsableLIC. RAÚL CUEVAS LANDEROSDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES |

Favor de llenar a máquina o con letra de molde